- 顶部
- 网络连接
- 连续播放功能

# 连续播放功能

您可以通过网络（有线LAN、无线LAN和USB网络共享）连续播放用摄像机拍摄的音频和视频。

可通过经网络连接到摄像机的设备上的应用软件或通过能够接收摄像机连续播放视频的服务器进行连续播放。

有两种方式可启动连续播放：从应用软件进行连续播放和从摄像机进行连续播放。本节介绍摄像机的各种网络连接方式。

注意

- 当执行诸如显示缩略图屏幕或在摄像机上播放剪辑等操作时，停止连续播放。

- 连续播放时当设置日期/时间时连续播放可能停止。

- 如果场景文件中存在禁用VFR和其他连续播放功能的设置，则连续播放将由于场景文件的更改而终止。

- 请谨慎操作，因为连续播放图像可能会无意释放，具体取决于要流传输的系统环境和所使用服务和系统的设置。

摄像机的基本设置
设置各协议并开始连续播放
设置信息管理
使用设置工具输入设置
页面顶部