- 顶部
- 网络连接
- 连续播放功能
- 设置信息管理

# 设置信息管理

## 目标设置

可以设置或引用有关目标的信息。

### 通过摄像机菜单设置目标

#### 对于RTMP（S）

选择［网络］菜单→ ［视频流］ → ［连接信息］ → ［内存］。

在［网络］菜单 → ［视频流］ → ［RTMP（S）接收器URL］中输入目标URL。

- 以下列格式输入目标URL。

  - rtmp://（服务器URL）:（端口号）/（路径）/（流键）

  - rtmps://（服务器URL）:（端口号）/（路径）/（流键）

注意

- 通常，URL需要流密钥的参数，但是根据服务可以包含流密钥作为路径的一部分。有关详细信息，请参阅每个连续播放服务的手册。

- 使用RTMPS时，只能选择不超过25 Mbps的连续播放格式。

#### 对于SRT客户端

选择［网络］菜单→ ［视频流］ → ［连接信息］ → ［内存］。

通过［网络］菜单 → ［视频流］ → ［SRT设置］设置以下项目。

- 以下列格式在［DEST URL］中输入目标URL。

  srt://（服务器URL）：（端口号）/（路径）

- 在［视频流ID］中输入流ID。

- 如果要加密连续播放数据，请在［加密］中选择加密方式，然后在［密码短语］中输入密码短语。

注意

- 通常，URL需要流ID的参数，但是根据服务可以包含流ID作为路径的一部分。有关详细信息，请参阅每个连续播放服务的手册。

- 启用SRT加密后，只能选择不超过25 Mbps的连续播放格式。

- 当密码短语为空白时，即使［加密］设置为［关］以外的其他项目，也不会对通信进行加密。

### 从存储卡引用目标

插入包含已保存目标信息的存储卡。

- 可以在［其他］菜单 → ［文件］ → ［读取/保存卡槽］中设置执行加载和保存的卡插槽。

选择［网络］菜单→ ［视频流］ → ［连接信息］ → ［SD卡］。

注意

- 如果存储卡中的设置信息不是所选协议或云的信息，将被视为无设置。

## 将目标信息存入存储卡

插入摄像机格式化的存储卡。

- 可以在［其他］菜单 → ［文件］ → ［读取/保存卡槽］中设置执行加载和保存的卡插槽。

选择［网络］菜单→ ［视频流］ → ［保存（SD卡）］。

显示确认信息时选择［是］。

注意

- 只有保存的项目是目标设置中使用的项目。

- 无法更改存储卡中保存目标信息的文件名。

- 保存在存储卡上的目标信息的文件是加密的。

- 如果协议是RTMP（S）或SRT客户端，则只保存所选协议设置。

- 当［数据类型］设置为［云］时，不能保存。

- 当［接收器URL］或［DEST URL］（“rtmp://”等）的起始字符串设置不正确时，不能保存。

## 从存储卡载入目标信息

插入包含已保存目标信息的存储卡。

- 可以在［其他］菜单 → ［文件］ → ［读取/保存卡槽］中设置执行加载和保存的卡插槽。

选择［网络］菜单→ ［视频流］ → ［加载（SD卡）］。

显示确认信息时选择［是］。

注意

- 无法选择存储卡中保存目标信息的文件名。

- 可由摄像机加载（参考）的设置信息如下。

  - 摄像机保存的信息

  - 由P2 Network Setting软件（使用设置工具输入设置）创建的设置文件

  - 从云服务下载的配置文件（使用云服务）

## 清除目标信息

选择［网络］菜单→ ［视频流］ → ［清除（内存）］。

- 同时将清除云服务的设置信息。

- 同时将清除在云服务中设置的目标URL信息。（使用云服务）

## 停止视频的连续播放

如果连续播放是通过摄像机操作开始的，请按照以下步骤停止连续播放。

选择［网络］菜单→ ［视频流］ → ［开始］ → ［关］。

- 如果已将连续播放的开始/停止分配给USER按钮，则也可使用USER按钮停止连续播放。

页面顶部