- 顶部
- 拍摄
- 拍摄

# 拍摄

请使用以下步骤进行拍摄。

1. REC按钮（手柄上）

2. REC按钮（手把上）

3. 〈AUTO/MANUAL〉开关

设置视频设置和音频输入。

- 拍摄前，必须进行如下设置或调整。

  - 亮度功能（光圈、增益、快门）和白平衡调整功能等的图像设置。

  - 音频记录的音频输入设置。

  - 调节音频记录电平

通过〈AUTO/MANUAL〉开关选择拍摄模式。

〈AUTO〉：自动模式

- ［A］显示在寻像器和LCD液晶屏的上部。

- 对焦、光圈、增益、快门和白平衡自动调整。

- 您可以在［摄像机］菜单→ ［自动开关］中指定自动模式的操作。

〈MANUAL〉：手动模式

- 如要调整对焦、光圈、增益、快门速度和白平衡，请将摄像机设为手动模式。

- 通过调整光圈和ND滤镜调节亮度。（光圈）

- 如要手动对焦，则请采用对焦操作。（对焦（手动对焦））

- 如要调整白平衡，则请调整白平衡和黑平衡。（调整白平衡和黑平衡）

- 如要调整音频输入和记录电平的设置，请切换音频输入。（切换音频输入）

按REC按钮开始记录。

- 在摄像机的手柄和手把上各有一个REC按钮。

- 记录期间TALLY指示灯呈红色亮起。

再次按REC按钮将停止。

按下REC按钮后，可能需要一段时间才能停止记录。

检查记录的视频。

记录结束后，按〈REC CHECK〉按钮可自动播放上一段剪辑的大约最后三秒。

通过这种方式，用户可以检查是否已正确记录视频。

- 检查之后，返回记录待机模式。

下列情况不能操作REC检查。

- 电源为ON/OFF时

- 重启时

- 按下〈THUMBNAIL〉按钮时

- 插入/弹出存储卡时

- 格式化存储卡时

- 按下分配［记录卡槽选择］的USER按钮或触摸USER按钮图标切换要记录的卡插槽时

- 切换［读卡器模式］/［服务模式］时

- ［记录设置］菜单→ ［双卡槽功能］ → ［同时记录］/［后台记录］设定时

- 当下列任一设置更改时

  - ［系统］菜单→ ［频率］

  - ［系统］菜单→ ［文件格式］

  - ［系统］菜单→ ［记录格式］

  - ［记录设置］菜单→ ［双卡槽功能］

选择记录视频的分辨率、编解码器和帧频
页面顶部