- 顶部
- 准备
- 向USER按钮分配功能
- 向USER按钮分配的功能

# 向USER按钮分配的功能

项目 | 描述
--- | ---
［禁止］ | 禁用功能的分配。
［AWB］ | 分配自动白平衡功能。
［DRS］ | 分配动态范围延伸器功能。
［FBC］ | 启用/禁用闪光补偿功能。
［一键自动对焦］ | 分配一键自动对焦功能。 按〈PUSH AUTO〉按钮执行相同操作。
［超增益］ | 分配可将增益增加24 dB或更多的功能。
［区域］ | 分配区域功能。
［AF区域］ | 分配区域自动对焦功能。
［人脸检测］ | 启用/禁用人脸检测AE&AF功能。
［ATW］ | 启用/禁用自动跟踪白平衡功能。
［ATW锁定］ | 固定白平衡值。再次按USER按钮或触摸USER按钮图标将恢复自动跟踪白平衡功能的操作。 在自动跟踪白平衡功能运行时启用。
［聚光灯］ | 启用/禁用聚光自动光圈控制。
［背光］ | 启用/禁用用于背光补偿的自动光圈控制。
［自动光圈电平］ | 启用/禁用自动光圈等级功能。
［光圈］ | 分配切换自动光圈和手动光圈的功能。
［Y GET］ | 分配显示中心附近区帧的亮度电平的功能。
［对焦微距］ | 切换对焦微距设置。
［O.I.S.］ | 启用/禁用光学影像稳定器功能。
［O.I.S.模式］ | 切换混合光学影像稳定器的操作模式。 每按USER按钮或触摸USER按钮图标依次切换［标准］、［左右/上下］和［稳定］。
［i.ZOOM］ | 分配缩放功能为最小图像失真。
［D.ZOOM］ | 启用/禁用数字变焦。每按USER按钮或触摸USER按钮图标，视野垂直水平放大2倍、5倍和10倍。
［IR记录］ | 启用/禁用IR记录。
［快速变焦］ | 当变焦杆完全插入时加速变焦速度。
［自适应性矩阵］ | 启用/禁用根据拍摄条件控制线性矩阵的功能。
［BARS］ | 切换是否打开或关闭色条。色条与测试音调（1 kHz）互锁。
［预记录］ | 启用/禁用预记录。
［变帧率］ | 启用/禁用可变帧频记录功能。
［超级慢动作］ | 启用/禁用超慢记录功能。
［记录回看］ | 自动播放之前拍摄剪辑的约最后三秒。
［后台暂停］ | 停止卡插槽2背景记录的功能。 按下并按住USER按钮分配的［后台暂停］功能大约5秒或触摸并按住USER按钮图标大约5秒，然后放开以停止背景记录。
［删除最后片段］ | 删除最后拍摄的剪辑。
［记录卡槽选择］ | 选择插入的存储卡插槽进行记录。 或切换在缩略图画面显示剪辑的卡插槽。
［音频CH1电平］ | 在自动和手动之间切换声道1的记录电平调整方法。
［音频CH2电平］ | 在自动和手动之间切换声道2的记录电平调整方法。
［扩大显示］ | 启用/禁用放大显示功能（对焦辅助功能）。
［峰值］ | 启用/禁用峰值显示功能（对焦辅助功能）。
［波形监视器］ | 切换波形监视器的显示。在［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［曝光指数辅助］ → ［波形监视器形式］中选择波形显示。
［斑马纹］ | 显示/隐藏斑马纹。
［水平仪］ | 显示/隐藏水平仪。
［水平仪重置］ | 将当前水平和垂直方向设为水平仪的基准值。
［LCD/VF HDR］ | 切换来自LCD液晶屏和寻像器的高动态范围和标准动态范围之间的输出图像。
［LCD/VF V-Log］ | 在V-Log和V-709之间切换LCD液晶屏和寻像器的输出图像。
［VF开/关］ | 强制图像显示在寻像器中。
［LCD/VF细节］ | 调整寻像器或LCD液晶屏中的视频轮廓强度，使其更容易对焦。
［音频监听选择］ | 按下USER按钮或触摸USER按钮图标，切换输出音频（耳机端子、内置扬声器、〈AV OUT〉端子）的声道1/2和声道3/4。 此外，音频电平表的显示在声道1/2和声道3/4之间切换。
［音频输出］ | 切换要从〈AV OUT〉端子、耳机端子和内置扬声器输出的声道和格式。 ［音频］菜单→ ［输出设置］ → ［音频输出］设为［CH1］/［CH2］/［CH1/2立体声］/［CH1/2混合］时，每按USER按钮或触摸USER按钮图标，依次切换［CH1］、［CH2］、［CH1/2立体声］和［CH1/2混合］。 ［音频］菜单→ ［输出设置］ → ［音频输出］设为［CH3］/［CH4］/［CH3/4立体声］/［CH3/4混合］时，每按USER按钮或触摸USER按钮图标，依次切换［CH3］、［CH4］、［CH3/4立体声］和［CH3/4混合］。
［菜单］ | 切换菜单显示/隐藏。
［加载设置文件］ | 选择存储卡中保存的设置文件并将其载入摄像机。
［LCD背光］ | 切换LCD液晶屏的亮度。每按USER按钮或触摸USER按钮依次切换［0］、［1］ 、［2］和［−1］。
［读卡器模式］ | 启用/禁用读卡器模式功能（USB大容量存储设备功能）。 当通过无线LAN连接到网络时，解锁连接以启用读卡器模式。（禁用读卡器模式时，摄像机回位原设定。）
［开始视频流］ | 从摄像机启动/停止连续播放。 连续播放只在RTMP连续播放时启动。

注意

- 当摄像机设为〈 〉（待机）并再次打开时，以下功能将被禁用。

  ［FBC］、［超增益］、［区域］、［AF区域］、［ATW锁定］、［聚光灯］、［背光］、［Y GET］、［D.ZOOM］、［快速变焦］、［BARS］、［扩大显示］、［峰值］、［波形监视器］、［VF开/关］、［音频监听选择］、［读卡器模式］、［开始视频流］

页面顶部