- 顶部
- 拍摄
- 特殊记录功能
- 预记录

# 预记录

在开始记录操作之前的特定时间内记录视频和音频。

开始记录操作

停止记录操作

（时间）

实际记录时间

预记录时间

根据［系统］菜单→ ［文件格式］/［记录格式］的设置，预记录时间会有所不同。

- 当［文件格式］设置为［MOV］，［记录格式］设置为［2160-29.97p/422ALL-I 400M］、［2160-25.00p/422ALL-I 400M］或［2160-23.98p/422ALL-I 400M］：约3秒

- 当［文件格式］设置为［MOV］，［记录格式］设置为［2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M］、［2160-59.94p/420LongGOP 150M］、［2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M］、［2160-50.00p/420LongGOP 150M］、［2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M］、［2160-29.97p/422LongGOP 150M］、［2160-29.97p/420LongGOP 100M］、［2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M］、［2160-25.00p/422LongGOP 150M］、［2160-25.00p/420LongGOP100M］、［2160-23.98p/HEVC LongGOP 150M］、［2160-23.98p/422LongGOP 150M］或［2160-23.98p/420LongGOP 100M］：约5秒

- 当设成除以上情况之外：约10秒

选择［记录设置］菜单→ ［预记录］ → ［开］。

在摄像机图像画面的记录状态中显示［P］。

按REC按钮。

注意

- 在下列情况下，可能无法记录特定时间的视频和音频。

  - 刚将电源开关设为〈 〉（开机）后

  - 刚打开菜单后

  - 刚插入存储卡后

  - 刚播放记录的视频后

  - 刚关闭缩略图画面后

  - 在［场景文件］菜单→ ［变帧率］中切换［开］/［关］或设置［场景文件］菜单→ ［帧频］时

  - 从记录停止到完成写入到存储卡期间

- 当［预记录］设为［开］时，［记录设置］菜单→ ［TC/UB］ → ［自由/记录运行］固定为［自由运行］。

- 三小时后如仍未开始记录，预记录将被取消。

- 有关预记录的记录限制，请参阅“无法同时使用记录功能”。

- 如果存储卡的剩余记录容量低于一分钟，则无法进行预记录。

页面顶部