- 顶部
- 注释
- 无法同时使用记录功能

# 无法同时使用记录功能

根据设置的记录功能，存在无法同时使用的记录功能。

- 表中使用的符号含义如下。

  - ✓：可同时使用。

  - —：无法同时使用。

| 已设置的记录功能
--- | ---
需额外设置的记录功能 | 预记录*1*2 | 接续记录 | 同时记录 | 间隔记录*3*4*6*7 | 背景记录*1*3*8 | VFR/超慢记录*3*4*5
预记录*1*2 |  | ✓ | ✓ | — | — | —
接续记录 | ✓ |  | — | — | — | —
同时记录 | ✓ | — |  | ✓ | — | —
间隔记录*3*4*6*7 | — | — | ✓ |  | — | —
背景记录*1*3*8 | — | — | — | — |  | —
VFR/超慢记录*3*4*5 | — | — | — | — | — |

时间码相固定为自由运行。

三小时后如仍未开始记录，预记录将被取消。

在下列情况下无法同时设置。

- 以AVCHD格式记录时

时间码相对于记录运行模式固定。

当［系统］菜单→ ［记录格式］的频率设为50.00i/59.94i时，不能设置此项目。

时间码固定为［NDF］。

［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［SDI输出］ → ［SDI记录遥控］和［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［HDMI输出］ → ［HDMI记录遥控］将不起作用。

当选中［系统］菜单→ ［记录格式］中除1080p/1080i之外的任何项目时，此功能不起作用。

页面顶部