- 顶部
- 操作
- 菜单设置
- ［网络］菜单

# ［网络］菜单

设置有关网络功能的设置。

## ［设备选择］

选择与摄像机连接的外部设备（电脑等）。

当设置更改后，摄像机可能重启。

［LAN］ | 通过有线LAN连接。
［WLAN］ | 通过无线LAN连接。
［USB网络共享］ | 使用USB网络共享连接到iPhone/iPad或Android设备。
［关］ | 不连接。

（出厂设置： ［关］）

## ［网络功能］

选择摄像机的网络功能。

［视频流］ | 启用连续播放功能。
［视频流（4K）］ | 启用4K连续播放功能。
［关］ | 不使用网络功能。

（出厂设置： ［关］）

注意

- 选择［视频流（4K）］时，无法记录和显示缩略图。

## ［IP遥控］

执行IP远程设置。（通过多功能摄像机控制器或CX ROP应用程序进行遥控操作）

### ［启用/禁用］

设置是否启用IP远程功能。

［启用］ | 启用IP远程功能。
［启用（保持）］ | 启用IP远程功能。即使遥控器切换摄像机，连接也会被保留。
［禁用］ | 禁用IP远程功能。

（出厂设置： ［禁用］）

注意

- 使用多功能摄像机的协议时，设置为［启用（保持）］。

- 端口80用于多功能摄像机的协议。

- 连接到遥控器时，将其设置为［禁用］后，整个菜单将立即关闭。

### ［CX ROP端口］

指定要连接到CX ROP的备用端口号。

（出厂设置： ［49152］）

### ［远程控制端口］

指定要连接到遥控器的备用端口号。

（出厂设置： ［49154］）

### ［用户账号］

注册一个新的用户帐户，用于在摄像机的网络功能中进行认证。（最多十个帐户）

用户帐户名和密码的字符限制如下。

- 用户帐户名：最多31个字符

- 密码：8至15个字符

### ［账户列表］

显示已注册用户列表。

此外，选择用户并按〈SET〉按钮显示确认画面以删除已注册的用户。

## ［上传］

设置上传功能，通过链接云服务将摄像机上记录的剪辑传输到网络上的服务器设备中。

### ［启用/禁用］

启用/禁用从摄像机上传到服务器设备的功能。

［启用］ | 启用上传功能。
［禁用］ | 禁用上传功能。

（出厂设置： ［禁用］）

### ［连接信息］

选择要从何处获取上传的连接信息。

［内存］ | 使用保存在摄像机内存中的信息。 需要使用［上传］中的［加载（SD卡）］，从存储卡的文件中加载连接信息，并提前保存在摄像机内存中。
［SD卡］ | 使用存储卡文件中的信息。

（出厂设置： ［内存］）

### ［数据类型］

显示连接信息数据的类型。（无法更改）

［--］ | 没有连接信息。
［云］ | 用于上传的云服务连接信息。

（出厂设置： ［--］）

### ［加载（SD卡）］

当［连接信息］设置为［内存］时，将从存储卡中加载连接信息，并保存在摄像机内存中。

### ［清除（内存）］

清除摄像机内存中保存的上传连接信息。

## ［视频流］

执行连续播放功能的设置。

### ［流协议设定］

指定连续播放协议。

［RTMP（S）］ | 以RTMP或RTMPS连续播放。
［RTSP］ | 以RTSP连续播放。
［SRT客户端］ | 以SRT的客户端模式连续播放。
［SRT监听器］ | 以SRT的监听器模式连续播放。

（出厂设置： ［RTSP］）

### ［视频流格式］

指定连续播放格式。

可以选择的项目因条件而异。详情请参阅“使用连续播放功能时的设置”或“使用4K连续播放功能时的设置”。

### ［连接信息］

当使用摄像机操作开始流时，选择摄像机内存或存储卡作为传输目标参考位置。

可设置的项目如下。

- ［内存］、［SD卡］

（出厂设置： ［内存］）

### ［数据类型］

显示设置数据的类型。（无法更改）

［GENERAL］ | 常规连续播放设置
［云］ | 云服务设置

### ［RTMP（S）接收器URL］

以下列格式输入目标URL。

- rtmp://（服务器URL）:（端口号）/（路径）/（流键）

- rtmps://（服务器URL）:（端口号）/（路径）/（流键）

### ［RTSP设置］

［端口］ | 设置等待RTSP命令的端口号。 出厂设置： ［554］
［组播］ | 启用/禁用多播功能。 出厂设置： ［禁用］
［组播地址］ | 使用多播连续播放时，设置地址。 出厂设置： ［239.192.0.20］
［组播端口］ | 使用多播连续播放时，设置端口号。 出厂设置： ［37004］
［TTL/跳数限制］ | 设置多播的TTL/HOP限值。 (1-254) 出厂设置： ［16］

### ［SRT设置］

［DEST URL］ | 指定客户端模式的目标URL。
［视频流ID］ | 设置客户端模式的流ID。
［端口］ | 指定监听器模式的备用端口。 出厂设置： ［2020］
［TTL/跳数限制］ | 设置TTL/HOP限值。(1-255) 出厂设置： ［254］
［延迟］ | 设置从发送数据包开始到在接收端播放的时间（毫秒）。 出厂设置： ［120］
［加密］ | 设置要进行流传输的IP图像的加密方式。 ［关］：IP图像流传输时不加密。 ［AES128］：使用AES 128 位加密。 ［AES192］：使用AES 192 位加密。 ［AES256］：使用AES 256 位加密。 出厂设置： ［关］ 注意 当［数据类型］设置为［云］时，将显示［--］。
［密码短语］ | 设置用于解密已加密IP图像的短语。

### ［加载（SD卡）］

当［连接信息］设置为［内存］时，设置文件从存储卡导入并反映在菜单中。

可选择的项目如下。

- ［是］、［否］

### ［保存（SD卡）］

将目标URL的信息加密并保存至存储卡。

可选择的项目如下。

- ［是］、［否］

### ［清除（内存）］

清除在菜单项中设置的连续播放设置内容。

同时将清除从云服务接收的连续播放目标的设置信息。

可选择的项目如下。

- ［是］、［否］

### ［开始］

启动连续播放。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［关］）

## ［LAN属性］

执行与有线LAN相关的设置。

### ［MAC地址］

显示摄像机有线LAN的MAC地址。（无法更改）

### ［IPv4设置］

［DHCP］ | 设置是否通过DHCP使用自动获取或使用摄像机的DHCP服务器功能。 ［关］：不使用DHCP。 ［客户端］：使用DHCP自动获取。 当不能在1分钟内自动获取IP地址时，将自动分配通过192.168.0.255来自192.168.0.10的地址。 ［服务器］：启用摄像机的DHCP服务器功能。 出厂设置： ［关］
［IP地址］ | 设置IP地址。 出厂设置： ［192.168.0.1］ 注意 当选中［LAN属性］ → ［IPv4设置］ → ［DHCP］ → ［客户端］时，不能设置。
［子网掩码］ | 设置子网掩码。 出厂设置： ［255.255.255.0］ 注意 当选中［LAN属性］ → ［IPv4设置］ → ［DHCP］ → ［客户端］时，不能设置。
［默认网关］ | 设置默认网关。 出厂设置： ［192.168.0.254］ 注意 当选中［LAN属性］ → ［IPv4设置］ → ［DHCP］ → ［客户端］时，不能设置。
［主DNS］ | 设置主DNS服务器。 出厂设置： ［0.0.0.0］
［备用DNS］ | 设置次DNS服务器。 出厂设置： ［0.0.0.0］

### ［IPv6设置］

［启用/禁用］ | 设置是否使用IPv6。 ［启用］：使用IPv6。 ［禁用］：不使用IPv6。 出厂设置： ［禁用］
［DHCP］ | 设置是否通过DHCP使用自动获取功能。 ［关］：不使用DHCP。 ［客户端］：通过DHCP执行自动获取。 出厂设置： ［关］
［IP地址］ | 设置IP地址。 出厂设置： ［::］
［前缀长度］ | 设置子网的前缀长度。 出厂设置： ［64］
［默认网关］ | 设置默认网关。 出厂设置： ［::］
［主DNS］ | 设置主DNS服务器。 出厂设置： ［::］
［备用DNS］ | 设置次DNS服务器。 出厂设置： ［::］

## ［WLAN属性］

执行与无线LAN相关的设置。

### ［MAC地址］

显示摄像机的无线LAN MAC地址。（无法更改）

### ［类型］

显示无线LAN的连接方式。

［DIRECT］ | 可不使用无线接入点直接连接具备无线LAN的平板终端等设备。
［INFRA（选择）］ | 连接至无线接入点。在列表中选择接入点。
［INFRA（手动）］ | 连接至无线接入点。手动输入无线接入点。

（出厂设置： ［DIRECT］）

### ［SSID］

输入或显示摄像机的网络名称（SSID）。（最多32个字符）

（出厂设置： ［AG-CX200MC］）

### ［频带］

选定［网络］菜单→ ［WLAN属性］ → ［类型］ → ［DIRECT］后，在两种通信方式之间切换（［2.4GHz］或［5GHz］）。

可设置的项目如下。

- ［2.4GHz］、［5GHz］

（出厂设置： ［2.4GHz］）

### ［信道（2.4GHz）］

使用以下设置项目，设置连接至无线LAN时使用的通道。

- ［网络］菜单→ ［WLAN属性］ → ［类型］ → ［DIRECT］

- ［网络］菜单→ ［WLAN属性］ → ［频带］ → ［2.4GHz］

可设置的项目如下。

- ［自动］、［CH1］、［CH6］、［CH11］

（出厂设置： ［自动］）

### ［信道（5GHz）］

使用以下设置项目，设置连接至无线LAN时使用的通道。

- ［网络］菜单→ ［WLAN属性］ → ［类型］ → ［DIRECT］

- ［网络］菜单→ ［WLAN属性］ → ［频带］ → ［5GHz］

可设置的项目如下。

- ［自动］、［CH36］、［CH40］、［CH44］、［CH48］、［CH100］、［CH104］、［CH108］、［CH112］、［CH116］、［CH132］、［CH136］、［CH140］、［CH149］、［CH153］、［CH157］、［CH161］、［CH165］

（出厂设置： ［自动］）

注意

- 根据使用的无线传输模块，可能无法选择部分项目。

### ［加密］

选定［网络］菜单→ ［WLAN属性］ → ［类型］ → ［INFRA（选择）］/［INFRA（手动）］后，设置加密方式。

可设置的项目如下。

- ［WPA-TKIP］、［WPA-AES］、［WPA2-TKIP］、［WPA2-AES］、［无］

（出厂设置： ［WPA2-AES］）

注意

- 当［网络］菜单→ ［WLAN属性］ → ［类型］ → ［DIRECT］设置后，设置固定为［WPA2-AES］。

### ［加密密钥］

设置加密密钥。采用8至63字符的字符串或具有64位数字的十六进制数字设置密钥。

（出厂设置： ［01234567890123456789abcdef］）

### ［IPv4设置］

［DHCP］ | 设置是否通过DHCP使用自动获取或使用摄像机的DHCP服务器功能。 ［关］：不使用DHCP。 ［客户端］：如果通过设置［WLAN属性］ → ［类型］ → ［INFRA（选择）］/［INFRA（手动）］连接，则通过DHCP执行自动获取。 ［服务器］：连接时通过设置［WLAN属性］ → ［类型］ → ［DIRECT］启用摄像机的DHCP服务器功能。 出厂设置： ［关］
［IP地址］ | 设置IP地址。 出厂设置： ［192.168.0.1］ 注意 当选中［WLAN属性］ → ［IPv4设置］ → ［DHCP］ → ［客户端］时，不能设置。
［子网掩码］ | 设置子网掩码。 出厂设置： ［255.255.255.0］ 注意 当选中［WLAN属性］ → ［IPv4设置］ → ［DHCP］ → ［客户端］时，不能设置。
［默认网关］ | 设置默认网关。 出厂设置： ［192.168.0.254］ 注意 如果不使用默认网关，将其设为［0.0.0.0］。 当选中［WLAN属性］ → ［IPv4设置］ → ［DHCP］ → ［客户端］时，不能设置。 选定［WLAN属性］ → ［类型］ → ［DIRECT］后，禁用默认网关设置。
［主DNS］ | 设置主DNS服务器。 出厂设置： ［0.0.0.0］ 注意 选定［WLAN属性］ → ［类型］ → ［DIRECT］后，禁用主DNS服务器设置。
［备用DNS］ | 设置次DNS服务器。 出厂设置： ［0.0.0.0］ 注意 选定［WLAN属性］ → ［类型］ → ［DIRECT］后，禁用次DNS服务器设置。

## ［信息］

### ［状态］

显示网络功能的状态。

## ［实用工具］

执行与网络功能相关的各项操作。

### ［网络初始化］

将网络设置状态恢复到出厂设置。

### ［网络检测器］

检查网络连接状态。

### ［简易IP设置］

设置时间以接受EASY IP Setup Software。

可设置的项目如下。

- ［禁用］、［20分］、［无限］

（出厂设置： ［禁用］）

注意

- 在［设备选择］选择［USB网络共享］时，则固定为［无限］。

### ［简易IP摄像机名称］

配置要在EASY IP Setup Software显示的各设备名称。（最多15个字符）

（出厂设置： ［AG-CX200］）

页面顶部