- 顶部
- 播放
- 缩略图操作
- 播放剪辑

# 播放剪辑

在［系统］菜单→ ［频率］中，选择播放的系统频率。

在［系统］菜单→ ［文件格式］中，选择播放所需的文件格式。

在［系统］菜单→ ［记录格式］中，选择播放所需的信号格式和编解码器模式。

按〈THUMBNAIL〉按钮。

缩略图画面显示。

在显示缩略图画面时，按〈MENU〉按钮。

将显示菜单。

在［缩略图］菜单→ ［播放］ → ［片段选择］中，选择播放所需的存储卡插槽。

［所有卡槽］：显示每个卡插槽中每张存储卡上记录的剪辑。

按卡插槽1中的剪辑，然后卡插槽2中剪辑的顺序显示。

［卡槽1］：仅显示卡插槽1中存储卡上记录的剪辑。

［卡槽2］：仅显示卡插槽2中存储卡上记录的剪辑。

［相同格式］：仅显示与系统相同格式记录的剪辑。

以相同格式记录的剪辑与［系统］菜单→ ［频率］/［文件格式］/［记录格式］中每项的当前设置相匹配。

选择需播放的剪辑。

- 无法播放的剪辑上将显示。

- 如需播放显示的剪辑，检查剪辑信息，然后尝试从头再次开始操作。

## 由按钮操作和操作图标播放

直接播放条

播放操作 | 操作程序
--- | ---
播放/暂停 | 触摸/或按〈/〉按钮。
快退播放 | 触摸或按〈〉按钮。触摸两次以增加速度。
快进播放 | 触摸或按〈〉按钮。触摸两次以增加速度。
停止（返回缩略图画面） | 触摸或按〈〉按钮。
跳过播放 （搜索剪辑） | 播放期间触摸LCD液晶屏，从右划到左（从左划到右）。 当从左向右滑动时，如果剪辑的当前播放位置距离开始不到3秒，则该剪辑跳至前一剪辑的开头。如果剪辑的当前播放位置距离开始等于或大于3秒，剪辑跳至当前剪辑的开头。 停止时通过按〈〉按钮或〈〉按钮也可跳过播放。
慢速播放 | 停止时触摸且按住或按下并按住〈AUDIO MON/ADV〉按钮的〈+〉。 （或〈AUDIO MON/ADV〉按钮的〈−〉用以慢退播放） 触摸或按下且按住〈AUDIO MON/ADV〉按钮的〈+〉用以连续逐帧播放。 触摸/或按〈/〉按钮可恢复正常播放。 根据剪辑的类型，反向慢速播放的逐帧间隔和每帧显示时间会有所不同。
逐帧播放 | 停止时触摸或按〈AUDIO MON/ADV〉按钮的〈+〉。 （或〈AUDIO MON/ADV〉按钮的〈−〉用以逐帧退播放） 触摸/或按〈/〉按钮可恢复正常播放。 根据剪辑的类型，反向慢速播放的逐帧间隔会有所不同。
直接播放 | 触摸直接播放条，或在触摸时滑动播放条。 操作期间播放视频将暂停。松开手指后播放开始。

注意

- 对于文件较大的剪辑，摄像机运行或部分操作可能变慢。

- 当存储卡中有较多剪辑时，摄像机运行或部分操作可能变慢。

- 当设置为［缩略图］菜单→ ［播放］ → ［片段选择］ → ［所有卡槽］/［相同格式］且存储卡上所有的剪辑都显示时，在卡插槽切换时播放暂停。无法跨两张存储卡播放。

- 在播放过程中移除存储卡时播放停止。

- 播放剪辑时，由于剪辑的切换，播放可能会暂停或显示黑屏。

页面顶部