- 顶部
- 拍摄
- 特殊记录功能
- 剪辑元数据记录功能

# 剪辑元数据记录功能

可以从存储卡中加载记录人姓名或记者姓名、记录位置、文本提示等信息，并将其记录为剪辑元数据。

## 剪辑元数据的项目

剪辑元数据包含以下项目：

［全局片段ID］ | 显示指示剪辑记录条件的全局剪辑ID。
［用户片段名称］ | 显示用户设置的剪辑名称。*1
［视频］ | 显示［帧频］（剪辑的帧频）、［下拉］（下拉方式）和［高宽比］（高宽比）。
［音频］ | 显示［音频采样率］（记录音频的采样频率）和［音频比特率］（记录音频的量化比特率）。
［存取］ | 显示［创建者］（剪辑创建者的姓名）、［创建日期］（创建剪辑的日期）、［最后更新日期］（剪辑的最后更新日期）和［最后更新人员］（最后更新剪辑的人员姓名）。
［设备］ | 显示［制造商］（用于记录的设备制造商名称）、［序列号］（用于记录的设备序列号）和［型号名称］（用于记录的设备型号名称）。
［拍摄］ | 显示［拍摄者］、［开始日期］、［结束日期］、［海拔高度］、［经度］、［纬度］、［来源］和［地名］。
［场景］ | 显示［节目名称］、［场景编号］和［取号］。
［新闻］ | 显示［记者］、［目的］和［对象］。
［备忘录］*2 | 显示［NO.］（文本提示的编号）、［记录位置］（从添加了文本提示的剪辑开始的帧位置）、［人物］（记录已添加到剪辑的文本提示的人员）和［文字］（文本提示的内容）。
［缩略图］ | 显示要作为缩略图基准的图像的帧位置（帧偏移）和尺寸（高度和宽度）。

可选择［用户片段名称］的记录方式。详情请参阅“选择［用户片段名称］的记录方式”。

输入［备忘录］时，始终输入［文字］。无法在只有［人物］或［记录位置］的情况下记录。

可以通过加载存储卡中的元数据上载文件来设置以下项目。

- ［用户片段名称］

- ［存取］中的［创建者］、［最后更新人员］

- ［拍摄］中的［拍摄者］、［地名］

- ［场景］中的［节目名称］、［场景编号］、［取号］

- ［新闻］中的［记者］、［目的］、［对象］

- ［备忘录］中的［人物］、［文字］

记录过程中将自动设置其他项目。

通过在电脑上使用P2 Viewer Plus，可以将元数据上载文件写入存储卡中。

从以下网站的支持台将P2 Viewer Plus安装到电脑中。

https://pro-av.panasonic.net/

有关需使用的存储卡的详情，请参阅“摄像机支持的存储卡”。

注意

- 使用P2 Viewer Plus以外的任何软件编辑的文件将显示［读取失败］，并且可能无法加载。

## 加载剪辑元数据（元数据上载）

图1

将包含描述剪辑元数据的文件（元数据上载文件）的存储卡插入摄像机。

选择［记录设置］菜单→ ［记录元数据］ → ［读取］。

显示保存在存储卡指定文件夹中的元数据上载文件列表。

可以在［其他］菜单 → ［文件］ → ［读取/保存卡槽］中设置执行加载和保存的卡插槽。

选择要加载文件的文件名。（图1）

选择［SET］。

文件加载。

- 即使关闭电源，加载的元数据也会保留。

- 有关确认已加载数据的详情，请参阅“确认和修改加载的元数据”。

- 可能显示错误信息。有关错误信息的详情，请参阅“错误信息指示的错误情形”。

注意

- 元数据上载文件名称和元数据名称将只显示摄像机中可以显示的字符。无法显示的字符将被删节。如果所有的字符都无法显示，则将显示为［*****...］。

- 如果在元数据上载文件中未描述元数据名称，则将显示为［NO DATA］。

## 确认和修改加载的元数据

可以确认从存储卡加载的元数据内容。

图1

图2

图3

选择［记录设置］菜单→ ［记录元数据］ → ［属性］。

显示元数据列表。（图1）

选择需确认的项目。

可以确认已加载元数据各项设置的内容。（图2）

要修改元数据，请选择［EDIT］。

如果有多个可以修改的项目，则会显示一个选择画面，在这里选择要修改的项目。（图3）

## 设置记录/不记录已加载的元数据

设置［记录设置］菜单 → ［记录元数据］ → ［记录］ → ［开］/［关］。

- 出厂设置为［关］。

## 选择［用户片段名称］的记录方式

［用户片段名称］的记录方式可以从［记录设置］菜单 → ［记录元数据］ → ［用户片段名称］中的［类型1］或［类型2］两种方式中选择一种。

#### ［类型1］（出厂设置）

剪辑元数据的条件 | 需记录的［用户片段名称］
--- | ---
如果剪辑元数据已加载 | 已加载数据
如果未加载剪辑元数据，或设置为不记录已加载的剪辑元数据 | 与［全局片段ID］相同

#### ［类型2］

剪辑元数据的条件 | 需记录的［用户片段名称］
--- | ---
如果剪辑元数据已加载 | 已上传数据 + ［计数］*
如果未加载剪辑元数据，或设置为不记录已加载的剪辑元数据 | 与［片段名称］相同

［计数］显示为四位数。

如果已加载剪辑元数据并将记录方式设置为［类型2］，则在生成新剪辑时，每次增加一个［计数］。

### 重置［计数］

图1

选择［记录设置］菜单→ ［记录元数据］ → ［属性］。

选择［用户片段名称］，然后选择［EDIT］。

将光标移到［计数重置］。（图1）

随即显示一个确认画面。

选择［SET］。

［计数］设置为1。

## 选择记录［卡序列号］

启用将卡序列号记录到元数据（无偏移的文本提示）的功能。

选择［记录设置］菜单→ ［记录元数据］ → ［卡序列号］ → ［开］。

## 初始化元数据设置

选择［记录设置］菜单→ ［记录元数据］ → ［初始化］。

随即显示一个确认画面。

选择［SET］。

［记录设置］菜单 → ［记录元数据］中的设置（包括已加载的元数据）将恢复为出厂设置。

页面顶部