- 顶部
- 拍摄
- 音频输入
- 切换音频输入

# 切换音频输入

#### 音频记录格式

根据记录模式，压缩格式等音频记录格式会有所不同。

记录模式 | 记录格式 | 采样率/位
--- | --- | ---
MOV | 线性PCM（LPCM） | 48 kHz/24 位
AVCHD | Dolby AudioTM | 48 kHz/16 位

#### 选择音频输入信号

选择要在声道1/声道2中记录的音频信号。

要在声道3/声道4中记录的音频信号将随〈CH1 SELECT〉开关和〈CH2 SELECT〉开关的设置而自动设置。

项目 | 要记录的输入信号
--- | ---
〈CH1 SELECT〉 | 〈CH2 SELECT〉 | 声道1 | 声道2 | 声道3 | 声道4
〈INT（L）〉 | 〈INT（R）〉 | 内置麦克风〈L〉 | 内置麦克风〈R〉 | 〈AUDIO INPUT 1〉端子 | 〈AUDIO INPUT 2〉端子
〈INPUT1〉 | 内置麦克风〈L〉 | 〈AUDIO INPUT 1〉端子 | 〈AUDIO INPUT 1〉端子 | 内置麦克风〈R〉
〈INPUT2〉 | 内置麦克风〈L〉 | 〈AUDIO INPUT 2〉端子 | 〈AUDIO INPUT 1〉端子 | 内置麦克风〈R〉
〈INPUT1〉 | 〈INT（R）〉 | 〈AUDIO INPUT 1〉端子 | 内置麦克风〈R〉 | 内置麦克风〈L〉 | 〈AUDIO INPUT 2〉端子
〈INPUT1〉 | 〈AUDIO INPUT 1〉端子 | 〈AUDIO INPUT 1〉端子 | 内置麦克风〈L〉 | 内置麦克风〈R〉
〈INPUT2〉 | 〈AUDIO INPUT 1〉端子 | 〈AUDIO INPUT 2〉端子 | 内置麦克风〈L〉 | 内置麦克风〈R〉
〈INPUT2〉 | 〈INT（R）〉 | 〈AUDIO INPUT 2〉端子 | 内置麦克风〈R〉 | 内置麦克风〈L〉 | 〈AUDIO INPUT 2〉端子
〈INPUT1〉 | 〈AUDIO INPUT 2〉端子 | 〈AUDIO INPUT 1〉端子 | 内置麦克风〈L〉 | 内置麦克风〈R〉
〈INPUT2〉 | 〈AUDIO INPUT 2〉端子 | 〈AUDIO INPUT 2〉端子 | 内置麦克风〈L〉 | 内置麦克风〈R〉

页面顶部