- 顶部
- 拍摄
- 方便的拍摄功能
- 人脸检测/追踪AE&AF功能

# 人脸检测/追踪AE&AF功能

## 人脸检测AE&AF功能

从记录图像中检测到人脸，将根据人脸调整对焦和曝光。

选择［摄像机］菜单 → ［用户开关］ → ［USER1］至［USER12］→［人脸检测］。

在［摄像机］菜单 → ［开关模式］ → ［人脸检测/追踪模式］中选择要使用的功能。

- 只使用自动对焦时，请选择［人脸检测/追踪AF］。

- 使用自动对焦和曝光校正时，请选择［人脸检测/追踪AE&AF］。

设置为以下选项之一，将启用自动对焦和曝光校正（自动光圈、自动快门、自动增益）。

- 自动模式：将〈AUTO/MANUAL〉开关切换到〈AUTO〉，然后通过［摄像机］菜单 → ［自动开关］将操作设置为自动校正。（［自动开关］）

- 自动对焦：将〈FOCUS〉开关切换到〈A〉。（〈FOCUS〉开关）

- 自动光圈：使用〈IRIS〉按钮切换到自动光圈。（〈IRIS〉按钮）

按分配给［人脸检测］的USER按钮或触摸USER按钮图标。

在摄像机图像画面中显示或，将启用人脸检测。（人脸检测模式）

- 检测到的人脸带框显示（橙色：主要人脸框，白色：人脸检测框）。

  对主要人脸框执行自动对焦和曝光校正。

- 人脸检测框最多有9个，较大且靠近图像中心的框具有优先级。

## 追踪AE&AF功能

在人脸检测模式下，触摸LCD液晶屏上的任意被摄对象，在追踪该被摄对象时，对焦和曝光会不断自动调整。

在摄像机图像画面中显示，将启用追踪。（追踪模式）

- 在被触摸的被摄对象上显示绿色框（追踪框）。

- 要更改需追踪的被摄对象，请触摸任意被摄对象。

- 在以下情况中，追踪模式将结束，并恢复人脸检测模式：

  - 重新打开电源时

  - 按下〈THUMBNAIL〉按钮，在缩略图画面和摄像机图像画面之间切换时

  - 按下分配给［人脸检测］的USER按钮或触摸USER按钮图标时

  - 按下〈EXIT〉按钮时

  - 无法追踪到被触摸的被摄对象时

    （追踪框将以红色闪烁，并在约三秒钟后消失。如果在追踪框消失之前重新检测到被摄对象，或者触摸了另一个被摄对象，则追踪模式将持续。）

注意

- 可以在［视频输出/LCD/VF］菜单 → ［字符］ → ［人脸检测］中选择人脸检测框和追踪框的内容。

- 人脸检测框和追踪框不显示在〈SDI OUT〉/〈HDMI〉/〈AV OUT〉端子的输出图像中。

- 如果未设置自动对焦，则将显示或，且不会执行人脸检测。

- 当禁用所有自动光圈、自动快门和自动增益时，即使已设置［摄像机］菜单 → ［开关模式］ → ［人脸检测/追踪模式］ → ［人脸检测/追踪AE&AF］，曝光校正也不会工作。

- 在以下情况中，人脸检测模式不工作：

  - 在对焦辅助功能中使用放大显示功能时

  - 启用IR记录时

  - 设为［场景文件］菜单→ ［变帧率］ → ［开］时

  - 设为［系统］菜单→ ［超级慢动作］ → ［开］时

  - 设置为慢速快门时

  - 运行区域模式功能或自动对焦区域宽度调整功能时

- 如果未设置自动对焦，即使触摸了LCD液晶屏中的被摄对象，也不会进入追踪模式。

- 在镜面拍摄期间无法触摸被摄对象。

页面顶部