- 顶部
- 操作
- 处理设置数据
- 场景文件

# 场景文件

## 设置数据的文件结构

［F1:］至［F6:］的场景文件可按场景文件编号保存在摄像机内存中。

［场景文件］菜单的设置内容可保存为场景文件。

此外，场景文件［F1:］至［F6:］的当前设置值也可在摄像机内存和存储卡中作为文件保存，然后摄像机可加载和使用这些数据。

摄像机的设置数据文件的结构如下。

摄像机

［F1:］

［F2:］

［F3:］

［F4:］

［F5:］

（出厂设置）

［F1:］

［F2:］

［F3:］

［F4:］

［F5:］

（当前值）

（保存在摄像机上的数值）

［F2:］

［F3:］

［F5:］

［F1:］

［F4:］

存储卡

场景文件1

［F1:］

［F2:］

［F3:］

［F4:］

［F5:］

场景文件 n

［F1:］

［F2:］

［F3:］

［F4:］

［F5:］

［F6:］

［F6:］

［F6:］

［F6:］

［F6:］

可初始化场景文件。

选择［场景文件］菜单→ ［读取/保存/初始化］ → ［初始化］。

各场景文件的当前设置值可分别保存在摄像机机身中。也能加载摄像机内存中保存的场景文件。

选择［场景文件］菜单→ ［读取/保存/初始化］ → ［读取］/［保存］。

场景文件可保存在存储卡中。还可以加载存储在存储卡中的场景文件。

可以在［其他］菜单 → ［文件］ → ［读取/保存卡槽］中设置执行加载和保存的卡插槽。

## 保存场景文件

### 将场景文件存入摄像机内存

将摄像机的当前设置值存入摄像机内存。

选择［场景文件］菜单→ ［读取/保存/初始化］ → ［保存］。

### 将场景文件存入存储卡

场景文件可以覆盖存储卡上的文件，或者保存为新文件。

#### 在存储卡中将场景文件保存为新文件

通过指定文件名，摄像机的当前设置值将另存为存储卡中的新文件。

选择［其他］菜单→ ［文件］ → ［场景文件（SD卡）］ → ［另存为］。

显示文件名输入画面和键盘。

使用键盘输入需设置的文字。

选择［进入］。

随即显示一个确认画面。

选择［SET］。

文件保存。

- 可能显示错误信息。有关错误信息的详情，请参阅“错误信息指示的错误情形”。

#### 通过覆盖存储卡中的文件保存场景文件

使用摄像机的当前设置值覆盖在存储卡中保存的场景文件列表中所选的文件。

选择［其他］菜单→ ［文件］ → ［场景文件（SD卡）］ → ［保存］。

显示存储卡中保存的场景文件列表。

在场景文件列表中选择要覆盖的文件。

显示文件名输入画面和键盘。覆盖时保持文件名不变。

选择［进入］。

随即显示一个确认画面。

选择［SET］。

文件保存。

## 载入场景文件

加载摄像机内存或存储卡中保存的场景文件。

### 从摄像机内存载入场景文件

选择［场景文件］菜单→ ［读取/保存/初始化］ → ［读取］。

### 从存储卡载入场景文件

选择［其他］菜单→ ［文件］ → ［场景文件（SD卡）］ → ［读取］。

显示存储卡指定文件夹中保存的场景文件列表。

选择要加载文件的文件名。

可选择加载所有场景文件（［F1:］至［F6:］），或分别加载。

- 要加载所有文件，选择［全部］。

  要单独加载，选择要加载的场景编号。

选择［SET］。

文件加载。

- 可能显示错误信息。有关错误信息的详情，请参阅“错误信息指示的错误情形”。

## 场景文件初始化

初始化保存在摄像机内存中的场景文件。

在［场景文件］菜单→ ［文件选择］中选择需恢复出厂设置的场景文件。

选择［场景文件］菜单→ ［读取/保存/初始化］ → ［初始化］。

显示确认画面。

选择［是］。

选定的场景文件将恢复为出厂设置。

## 更改场景文件名称

更改保存在摄像机内存中的场景文件名称。

仅可更改场景文件名称的标题部分。例如，如果场景文件名称为［F6:HLG］，则仅可更改“HLG”部分。

在［场景文件］菜单→ ［文件选择］中选择需更改名称的场景文件。

选择［场景文件］菜单→ ［名称编辑］。

显示文件名称输入画面和键盘。

使用键盘输入需设置的文字。（最多八个字符）

选择［进入］。

文件名称已更新。

页面顶部