- 顶部
- 规格
- 规格
- 连续播放

# 连续播放

视频压缩格式 | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile H.264/MPEG-4 AVC High Profile
视频分辨率 | 3840×2160（UHD）、1920×1080（FHD）、1280×720（HD）、640×360、360×180
连续播放方法 | Unicast、Multicast
帧频 | 当设置为［系统］菜单→ ［频率］ → ［59.94Hz］时 24 fps、30 fps、60 fps 当设置为［系统］菜单→ ［频率］ → ［50.00Hz］时 25 fps、50 fps
比特率 | 3840×2160（UHD）时 75 Mbps、50 Mbps、25 Mbps、12 Mbps、8 Mbps 除上述情况以外 24 Mbps、20 Mbps、16 Mbps、14 Mbps、8 Mbps、6 Mbps、4 Mbps、3 Mbps、2 Mbps、1.5 Mbps、1 Mbps、0.7 Mbps、0.5 Mbps
音频压缩格式 | AAC-LC：48 kHz/16位，2ch
支持的协议 | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS/SRT

页面顶部