- 顶部
- 操作
- 处理设置数据
- 设置文件

# 设置文件

指定的菜单可以保存到摄像机内存或存储卡中，或者从存储卡加载到摄像机。

可以在［其他］菜单 → ［文件］ → ［读取/保存卡槽］中设置执行加载和保存的卡插槽。

## 保存设置文件

设置文件可以覆盖摄像机内存或存储卡上的文件，或者保存为新文件。

### 在存储卡中将设置文件保存为新文件

通过指定文件名，摄像机的当前设置值将另存为存储卡中的新文件。

选择［其他］菜单→ ［文件］ → ［设置文件（SD卡）］ → ［另存为］。

显示文件名输入画面和键盘。

使用键盘输入需设置的文字。

选择［进入］。

随即显示一个确认画面。

选择［SET］。

文件保存。

- 可能显示错误信息。有关错误信息的详情，请参阅“错误信息指示的错误情形”。

### 通过覆盖存储卡中的文件保存设置文件

使用摄像机的当前设置值覆盖在存储卡中保存设置文件列表中所选的文件。

选择［其他］菜单→ ［文件］ → ［设置文件（SD卡）］ → ［保存］。

显示存储卡中保存的设置文件列表。

在设置文件列表中选择要覆盖的文件。

显示文件名输入画面和键盘。覆盖时保持文件名不变。

选择［进入］。

随即显示一个确认画面。

选择［SET］。

文件保存。

### 将设置文件存入摄像机内存

将摄像机的当前设置值存入摄像机内存。

选择［其他］菜单→ ［文件］ → ［设置文件（内存）］ → ［保存］。

## 载入设置文件

### 从存储卡载入设置文件

加载保存在存储卡中的设置文件。

选择［其他］菜单→ ［文件］ → ［设置文件（SD卡）］ → ［读取］。

显示保存在存储卡指定文件夹中的设置文件列表。

选择要加载文件的文件名。

选择［SET］。

开始加载文件。加载后摄像机将重启。

- 可能显示错误信息。有关错误信息的详情，请参阅“错误信息指示的错误情形”。

- 可能无法载入固件版本不同的摄像机保存的文件。

### 从摄像机内存载入设置文件

加载保存在摄像机内存中的设置文件。

选择［其他］菜单→ ［文件］ → ［设置文件（内存）］ → ［读取］。

开始加载文件。加载后摄像机将重启。

页面顶部