- 顶部
- 网络连接
- 使用云服务
- 连续播放的遥控操作

# 连续播放的遥控操作

## 使用步骤

执行摄像机的基本设置。

详情请参阅“摄像机的基本设置”。

按照以下步骤，使用电脑创建一张包含配置文件集的存储卡。

- 登录云服务，然后下载配置文件。

- 解压下载的文件。

- 将解压的PRIVATE文件夹保存在存储卡的根目录中。

如下所示，设置摄像机以启用配置文件。

- 选择［网络］菜单 → ［视频流］ → ［流协议设定］ → ［RTMP（S）］或［SRT客户端］。

- 插入存储卡，并使用下列方法之一将配置文件加载到摄像机中。

  （可以在［其他］菜单 → ［文件］ → ［读取/保存卡槽］中设置要加载和保存的卡插槽）

  - 选择［网络］菜单 → ［视频流］ → ［连接信息］ → ［内存］，并通过［网络］菜单 → ［视频流］ → ［加载（SD卡）］加载存储卡的内容。

  - 选择［网络］菜单→ ［视频流］ → ［连接信息］ → ［SD卡］。

- 确认已显示［网络］菜单 → ［视频流］ → ［数据类型］ → ［云］。

在云服务中执行各种连续播放操作。

## 从云服务连续播放

- 详情请参阅云服务文件。

- 设置与内容上传功能不同的云服务配置文件后，内容上传的配置文件设置将优先。

- 需要将摄像机设置为可以使用连续播放功能。详情请参阅“连续播放功能的设置”。

- 可以从云服务指定的项目是在目标设置中设置的项目（目标设置）。在摄像机菜单中设置其他项目。

- 如果在连续播放协议中选择了［RTMP（S）］或［SRT客户端］以外的任何其他项目，此功能将无法使用。

- 当摄像机上显示缩略图画面时，无法进行连续播放的遥控操作。

- 一旦从云服务执行开始连续播放或设置目标URL的操作，将在摄像机内记录目标URL。在此之后，可使用来自摄像机的操作来执行到同一目标的连续播放。（设置各协议并开始连续播放）

- 可以在［网络］菜单 → ［信息］ → ［状态］中确认已记录的连续播放信息。（［密码短语］除外）

- 当目标信息清除时，记录的目标URL信息也被清除。

  关于清除目标信息的详情，请参阅“清除目标信息”。

页面顶部