- 顶部
- 播放
- 缩略图操作
- 缩略图画面

# 缩略图画面

当显示摄像机图像画面时按〈THUMBNAIL〉按钮可显示缩略图画面。

再次按〈THUMBNAIL〉按钮，显示摄像机图片画面。

缩略图画面中显示使用［系统］菜单→ ［文件格式］中所选文件格式（MOV或AVCHD）记录的剪辑。

此外，在显示缩略图画面时，按〈MENU〉按钮可操作缩略图画面中的菜单。

1. 剪辑状态显示

   ［所有卡槽］：显示每个卡插槽中每张存储卡上记录的剪辑。当摄像机图像画面上显示缩略图画面时显示［所有卡槽］。

   ［卡槽1］：仅显示卡插槽1中存储卡上记录的剪辑。

   ［卡槽2］：仅显示卡插槽2中存储卡上记录的剪辑。

   ［卡槽1→卡槽2］：从卡插槽1中的存储卡复制到卡插槽2中的存储卡时显示。

   ［卡槽2→卡槽1］：从卡插槽2中的存储卡复制到卡插槽1中的存储卡时显示。

   ［相同格式］：仅显示与系统相同格式记录的剪辑。

   以相同格式记录的剪辑与［系统］菜单→ ［频率］/［文件格式］/［记录格式］中每项的当前设置相匹配。

2. 功能显示

   在复制、删除、保护等功能期间显示。

3. 记录模式

   ：选择MOV作为记录文件格式时显示。

   ：选择AVCHD作为记录文件格式时显示。

   ：选择MOV作为记录文件格式且任意存储卡中至少有一个AVCHD剪辑时显示。

   ：选择AVCHD作为记录文件格式且任意存储卡中至少有一个MOV剪辑时显示。

4. 媒体状态显示

   记录光标位置剪辑的存储卡的卡插槽号以黄色显示。

5. 上传状态显示

   显示内容上传的状态。

   ：尚未开始上传或完成上传时显示为灰色。

   ：正在进行上传时显示为黄色。

   ：发生上传错误时显示。

6. 有线LAN、无线LAN和USB网络共享的连接状态显示

   显示有线LAN、无线LAN和USB网络共享的连接状态。

   （无显示）：未通过有线LAN、无线LAN或USB网络共享连接。设置为［网络］菜单→ ［设备选择］ → ［关］。

   ：当设置为有线LAN且未连接ROP。

   ：当设置为有线LAN且已连接ROP。

   ：当设置为无线LAN且未连接ROP。

   ：当设置为无线LAN且已连接ROP。

   ：当设置为USB网络共享且未连接ROP。

   ：当设置为USB网络共享且已连接ROP。

7. 电源状态显示

   ：使用电池供电时，显示剩余电池电量。

   ：使用AC适配器供电时显示。

8. 光标

9. 无法播放的剪辑

   摄像中无法播放剪辑时显示，例如不符合标准。

10. 页面切换按钮

    切换缩略图画面的页面。

    ［］：移动到上一页

    ［］：移动到下一页

11. 滚动条

    表示当前正在查看整个缩略图的哪个位置。

## 缩略图中的剪辑显示

1. 缩略图编号

   显示缩略图编号［0001］至［9999］。

   通常，按记录顺序显示为剪辑分配的编号。

2. 继续上次播放状态

3. 记录像素数量、系统频率

4. 记录文件格式、记录编解码器

5. 剪辑的保护状态

   剪辑受保护时显示。

6. 标准时间码/剪辑名称

   当开始拍摄剪辑或剪辑的文件名时，时间码的前八位数字以字母数字显示。

   在［缩略图］菜单→ ［显示］ → ［数据］中设置要显示的信息。

7. 删除选择状态

8. 无法播放的剪辑

   用于系统频率不同等原因，使用摄像机无法播放剪辑时显示。

9. 复制选择状态

   选择剪辑时显示。

10. 包含文本提示的剪辑

    ：显示在包含文本提示数据的剪辑上。

## 剪辑信息显示

显示光标所在位置剪辑的信息。

将黄色光标移动到剪辑上将显示剪辑信息。

选择［缩略图］菜单→ ［片段］ → ［信息］。

显示剪辑信息。

#### 剪辑信息

1. 无法播放的剪辑

   用于系统频率不同等原因，使用摄像机无法播放剪辑时显示。

2. 缩略图编号

3. 剪辑/文本提示的保护状态

   ：剪辑受保护时显示。

   ：显示在包含文本提示数据的剪辑上。

4. 缩略图图像

5. 剪辑名称

6. ［开始TC］

   显示记录开始时的时间码值。

7. ［开始UB］

   显示记录开始时的用户比特值。

8. ［日期］

   显示记录的日期。

9. ［时间］

   显示记录开始时的时间。

10. ［片段长度］

    显示剪辑的时间长度。

11. ［像素/频率］

    显示剪辑的记录格式。

12. ［记录格式］

    显示剪辑的记录文件格式和记录编解码器。

13. ［帧频］

    显示剪辑的记录帧频。

    启用可变帧频记录功能时显示，且剪辑以不同于系统频率的帧频记录。

14. ［伽马］

    显示剪辑的伽玛。

    当设为［系统］菜单→ ［色彩设置］ → ［V-Log］并执行记录时，显示［V-Log］。

    当设为［系统］菜单→ ［文件格式］ → ［MOV］并执行记录时显示。

## 显示剪辑元数据

显示记录在光标所在位置剪辑中的元数据。

图1

图2

将黄色光标移动到剪辑上将显示剪辑信息。

选择［缩略图］菜单→ ［片段］ → ［信息］。

显示剪辑信息。

选择［SET］。

将显示剪辑元项目画面。（图1）

选择要显示的剪辑元项目，将显示剪辑元详情。（图2）

页面顶部