- 顶部
- 准备
- 时间数据的设置
- 设置时间码

# 设置时间码

选择［系统］菜单→ ［频率］ → ［59.94Hz］/［50.00Hz］。

在［系统］菜单→ ［文件格式］/［记录格式］中，选择记录格式。

选择［记录设置］菜单→ ［TC/UB］ → ［DF/NDF］ → ［DF］/［NDF］。

［DF］：在丢帧模式下推进时间码。

［NDF］：在非丢帧模式下推进时间码。

选择［记录设置］菜单→ ［TC/UB］ → ［TC预设］。

显示［TC预设］画面。

设置时间码。

- 按〈RESET〉按钮重置时间码至0。

确认时间码的设置值。

- 设置最后两位数时确认设置值。

#### 时间码的设置范围

时间码的范围因［记录格式］的记录帧频而异。

［频率］ | 记录［记录格式］的帧频 | 可设置的时间码范围
--- | --- | ---
［59.94Hz］ | 59.94p、29.97p、59.94i | 00:00:00:00 - 23:59:59:29
23.98p | 00:00:00:00 - 23:59:59:23
［50.00Hz］ | 50.00p、25.00p、50.00i | 00:00:00:00 - 23:59:59:24

注意

- 如果在关闭时间码设置画面时不确认设置值，则不会反映设定的更改。

- 当［记录格式］的记录帧频设置为23.98p时，使用四的倍数设置帧数。使用任何其他值，记录的时间码值将偏移。

## 电池更换期间的时间码功能

即使在电池更换期间，通过备用机制起作用，时间码发生器仍能继续工作。

当［系统］菜单→ ［频率］、［文件格式］或［记录格式］中的任何项目更改时，自由运行的时间码可能发生偏移。如有需要，再次将电源开关设为〈 〉（开机），确认时间码，再次设置时间码。

## 可变帧频记录/超慢记录中的时间码

当启用可变帧频记录功能或超慢记录功能时，时间码与［记录运行］是固定的。记录时，时间码将以对应的［记录格式］的记录帧频与［场景文件］菜单→ ［帧频］的设置值的比率的速度前进。

例如，当［记录格式］的记录帧频设置为23.98p且［场景文件］菜单→ ［帧频］设置为［60fps］时，时间码将以每秒60/24帧（2秒12帧）的速度前进。

- 记录开始后时间码以1x速度同时由〈SDI OUT〉端子输出。

页面顶部