- 顶部
- 网络连接
- 连续播放功能
- 使用设置工具输入设置

# 使用设置工具输入设置

## 安装软件

请从以下网站下载并扩展Windows的P2 Network Setting软件。

https://pro-av.panasonic.net/

## 使用P2 Network Setting软件创建用于设置的存储卡

选择［网络］菜单 → ［视频流］ → ［连接信息］ → ［SD卡］时，此软件创建的存储卡可用于加载到摄像机菜单中或作为引用目标。

## RTMP（S）设置步骤

图1

图2

启动P2 Network Setting软件。（图1）

选择Streaming选项卡→ RTMP选项卡。

在STREAM DESTINATION URL输入目标URL。

点击Export并在驱动器选择对话框（图2）中选择目标，然后点击OK。

- 不能保存到除可移动驱动器以外的任何其它设备。

## SRT客户端设置步骤

图1

图2

启动P2 Network Setting软件。（图1）

选择Streaming选项卡 → SRT选项卡。

在STREAM DEST. URL输入目标URL。

在STREAM ID中输入流ID。

如需加密，请选择Encryption并输入PASS PHRASE。

点击Export并在驱动器选择对话框（图2）中选择目标，然后点击OK。

- 不能保存到除可移动驱动器以外的任何其它设备。

注意

- 设置SRT客户端时，请使用P2 Network Setting软件Ver.3.00或更高版本。

页面顶部