- 顶部
- 网络连接
- 连接到iPhone/iPad或Android终端
- 摄像机设置

# 摄像机设置

## 指定网络设置

指定网络设置。（网络设置）

## 设置用户账户和密码

选择［网络］菜单→ ［IP遥控］ → ［用户账号］。

输入用户账户名，然后选择［进入］。

- 输入的用户账户名为31个字符或以下。

输入密码，然后选择［进入］。

- 输入的密码在8到15个字符之间。

#### 输入字符

操作与使用键盘输入相同。

图标 | 操作说明
--- | ---
［A-a］ | 切换大小写。（在文本输入模式期间显示）
［@-#］ | 切换符号的类型。（在符号输入模式期间显示）
| 返回上一画面。输入的字符不会反映出来。
| 切换字符为符号/数字。
| 输入空格（空白）。
［BS］ | 删除字符。当光标位置为空时，删除上一字符。
/ | 向右或左移动光标。
［进入］ | 完成字符输入。

## 启用IP远程功能

选择［网络］菜单→ ［IP遥控］ → ［启用/禁用］ → ［启用］。

## 设置备用端口号

根据环境的不同，如果需要，请设置备用端口号。

在［网络］菜单 → ［IP遥控］ → ［CX ROP端口］中设置端口号。

注意

- 只有［网络］菜单 → ［IP遥控］ → ［启用/禁用］切换到［禁用］一次或摄像机重新启动后，才能反映设置值。

- 不能指定数字80和与为其他菜单项设置的端口号相同的值。

- 将使用设置为设置值的TCP端口和设置为设置值+1的UDP端口。

- 向网络或设备管理员咨询是否需要更改。

## 检查/删除用户帐户

选择［网络］菜单→ ［IP遥控］ → ［账户列表］。

将显示已注册的用户账户列表。

- 继续步骤3，只检查用户帐户。

选择需删除的用户账户，然后选择［SET］。

此时将出现确认消息。

选择并终止操作。

页面顶部