- 顶部
- 网络连接
- 连续播放功能
- 设置各协议并开始连续播放

# 设置各协议并开始连续播放

## RTMP（S）

选择［网络］菜单→ ［视频流］ → ［流协议设定］ → ［RTMP（S）］。

设定目标。

关于设定连续播放目标的详情，请参阅“目标设置”。

选择［网络］菜单→ ［视频流］ → ［开始］ → ［开］。

如果摄像机已通过网络连接到传输目的地，则摄像机开始连续播放视频传输。

- 要停止传输连续播放图像，请选择［网络］菜单 → ［视频流］ → ［开始］ → ［关］。

注意

- 不能在4K连续播放中选择H.265格式。

- 因网络未连接等原因而导致不能开始连续播放时，无法选择［开始］菜单。

- 从摄像机上开始/停止连续播放可以分配给USER按钮。（向USER按钮分配功能）

  显示菜单或缩略图画面时，按下USER按钮或触摸USER按钮图标无法开始连续播放。

- IPv6不能用于RTMP（S）。

- 有关URL设置，请参阅每个连续播放服务的手册。

- 根据连续播放服务的操作条件，可能无法实现连续播放。

- 当［数据类型］设置为［云］时，不能设置［接收器URL］。在执行［清除（内存）］操作一次后设置此项。

## RTSP

通过应用软件或接收端设备（以下称为“接收端”）的操作开始连续播放。

选择［网络］菜单→ ［视频流］ → ［流协议设定］ → ［RTSP］。

如果需要，请使用摄像机上的［网络］菜单 → ［视频流］ → ［RTSP设置］ → ［端口］设置备用端口。

在接收端指定摄像机的IP地址和路径，如下所示，然后开始连续播放。

rtsp://（IP地址）：（端口号）/stream

注意

- 通过接收端的操作停止连续播放。

- 有关从应用软件操作开始连续播放的详情，请参阅接收端的手册。

- 显示缩略图画面时无法开始连续播放。

#### 多播连续播放

使用多播功能时，一个视频流可通过支持的路由器分发到多个接收器。

选择［网络］菜单 → ［视频流］ → ［RTSP设置］ → ［组播］ → ［启用］。

选择［网络］菜单→ ［视频流］，并指定［组播地址］和［组播端口］。

- 在以下范围内设置［组播地址］。

  IPv4：224.0.1.0至239.255.255.254

  IPv6：多播地址以开头 FF

- 在1024至50000的范围内设置［组播端口］。

指定摄像机地址，并使用应用程序软件开始连续播放。

注意

- 根据接收连续播放的设备和连接的路由器的规格，可能无法保证视频图像的质量。通过多播连续播放时，请与所用网络的管理员联系并准备适当的通信环境。

- 当接收将在安装了多个LAN卡的电脑上显示的多播映像时，禁用不使用的LAN卡。

- 连续播放的范围可以通过［网络］菜单 → ［视频流］ → ［RTSP设置］ → ［TTL/跳数限制］进行调整。详细信息，请联系网络管理员。

## SRT客户端

选择［网络］菜单→ ［视频流］ → ［流协议设定］ → ［SRT客户端］。

设定目标。

关于设定连续播放目标的详情，请参阅“目标设置”。

选择［网络］菜单→ ［视频流］ → ［开始］ → ［开］。

如果摄像机已通过网络连接到传输目的地，则摄像机开始连续播放视频传输。

- 要停止传输连续播放图像，请选择［网络］菜单 → ［视频流］ → ［开始］ → ［关］。

注意

- 不能使用SRT以23.98 Hz连续播放。

- 因网络未连接等原因而导致不能开始连续播放时，无法选择［开始］菜单。

- 从摄像机上开始/停止连续播放可以分配给USER按钮。（向USER按钮分配功能）

- 显示菜单或缩略图画面时，按下USER按钮或触摸USER按钮图标无法开始连续播放。

- 有关URL设置，请参阅每个连续播放服务的手册。

- 根据连续播放服务的操作条件，可能无法实现连续播放。

- 连续播放的范围可以通过［网络］菜单 → ［视频流］ → ［SRT设置］ → ［TTL/跳数限制］进行调整。详细信息，请联系网络管理员。

- 根据环境的不同，可通过［网络］菜单 → ［视频流］ → ［SRT设置］ → ［延迟］调整延迟时间。详细信息，请联系网络管理员。

- 当［数据类型］设置为［云］时，无法设置［DEST URL］、［视频流ID］、［加密］和［密码短语］。在执行［清除（内存）］操作一次后设置此项。

## SRT监听器

通过应用软件或接收端设备（以下称为“接收端”）的操作开始连续播放。

选择［网络］菜单→ ［视频流］ → ［流协议设定］ → ［SRT监听器］。

通过摄像机上的［网络］菜单 → ［视频流］ → ［SRT设置］设置以下项目。

- 通过［端口］设置备用端口。

- 如果要加密连续播放数据，请在［加密］中选择加密方式，然后在［密码短语］中输入密码短语。

在接收端指定摄像机的IP地址和流ID，如下所示，然后开始连续播放。

srt://（IP地址）：（端口号）

- 在SRT监听器模式下，流ID固定为以下值。

  #!::m=publish,r=PanasonicStream

注意

- 不能使用SRT以23.98 Hz连续播放。

- 通过接收端的操作停止连续播放。

- 有关从应用软件操作开始连续播放的详情，请参阅每个应用软件的手册。

- 连续播放的范围可以通过［网络］菜单 → ［视频流］ → ［SRT设置］ → ［TTL/跳数限制］进行调整。详细信息，请联系网络管理员。

- 根据环境的不同，可通过［网络］菜单 → ［视频流］ → ［SRT设置］ → ［延迟］调整延迟时间。详细信息，请联系网络管理员。

- 显示缩略图画面时无法开始连续播放。

页面顶部