- 顶部
- 概要
- 使用摄像机之前

# 使用摄像机之前

#### 使用摄像机之前，务必确认内置电池电量充足并设置日期/时间。

如果内置电池耗尽，摄像机的内部时钟日期将重置为2019年1月1日。这可能造成无法正确地记录剪辑的元数据，以及在缩略图画面中不能正确地显示剪辑元数据。

在给内置电池充电时，将AC适配器连接到摄像机或安装一块电池。

保持这种状态约24小时后，摄像机中设定的日期/时间可保持约四个月。

（即使当电源开关设为〈 〉（开机）时，仍会对内置电池充电）

有关设置时区和日期/时间的详情，请参阅［时区］和［时钟设置］。

#### 请勿在充满油污烟雾或灰尘的地方使用本机。

如果小颗粒或其他异物进入本产品，可能会对性能造成不良影响。

在使用舞台烟雾等特效的环境中，请务必特别地小心。

#### 在雨雪天气或在海边使用本产品时，小心勿让水进入到摄像机内部。

水会造成摄像机和存储卡损坏。（可能无法修复）

#### 请确保摄像机远离产生磁场的设备（电视机、电视游戏机等）。

- 请勿在电视机顶部或周围使用摄像机。电视机发射的电磁波可导致摄像机的图像或音频失真。

- 由扬声器和大型电机产生的强磁场可能造成记录内容损坏，或可能造成图像失真。

- 请勿在微电脑顶部或周围使用摄像机。微电脑发射的电磁波可导致摄像机的图像或音频失真。

- 如果遭受产生磁场的设备造成的有害影响，摄像机可能无法正常工作。在这种情况下，请关闭摄像机，拆除电池或者从电源插座拔下AC适配器插头。然后，重新装上电池或连接AC适配器。之后，将摄像机开机。

#### 请勿在无线电发射器或高压设备附近使用摄像机。

如果在无线电发射器或高压设备附近使用摄录一体机，可能对记录的视频或音频造成有害影响。

#### 在海边等地点使用摄像机时，小心勿让泥沙和/或灰尘进入摄像机。

泥沙和灰尘可能损坏摄像机和存储卡。（当插入或取出存储卡时要特别小心）

#### AC适配器、电池充电器和电池

- 当电池温度极高或极低时，可能需要更长时间充电或可能无法充电。

- 当充电指示灯持续呈橙色闪烁时，检查电池或电池充电器端子部分是否附着有任何脏污、异物或灰尘，并将其重新正确连接。清除端子部分附着的脏污、异物或灰尘时，务必从电源插座断开电源插头。

- 当电池温度极高或极低时，充电指示灯将呈橙色闪烁。

  之后当电池达到可充电温度时，充电将自动开始。

- 如果即便电池处于最佳温度，充电指示灯仍不断闪烁，则电池或电池充电器可能已损坏。请向经销商咨询。

- 在收音机（特别是在接收AM信号时）附近使用摄像机时，收音机中可能产生噪音。使用时保持1 m或更远距离。

- 使用期间，AC适配器或电池充电器内部可能产生震荡声，但这并非故障。

- 在使用后，务必从电源插座断开电源插头。（如果保持连接，AC电源自身会消耗约0.1 W的电量）

- 避免AC适配器、电池充电器或电池的端子部分变脏。在靠近电源插座的地方安装设备，以便操作断开装置（电源插头）。

#### 存储卡

- 长时间使用后，摄像机或存储卡表面可能轻微发热，但这并非故障。

- 存储卡标签中注明的内存容量指以下总内存容量。

  - 用于版权保护和管理的容量

  - 可在摄像机或PC中作为普通内存使用的容量。

- 请勿对存储卡施加强烈冲击，将其弯折或掉落。

- 在下列情况下，存储卡数据可能被损坏或擦除。

  - 电气噪声或静电

  - 摄像机或存储卡故障

- 请勿在读写存储卡（卡1读写指示灯/卡2读写指示灯呈橙色闪烁）时进行以下操作。

  - 取出存储卡

  - 在未关闭摄像机的情况下断开电池或AC适配器

  - 受到振动冲击

#### 搬运摄像机时，小心不要让摄像机掉落。

- 强烈冲击会损坏摄像机，且其可能无法正常工作。

- 搬运摄像机时，抓住手柄或手把，小心搬运。

#### 请勿在摄像机上喷涂杀虫剂或挥发性物质。

- 沾上杀虫剂或挥发性物质可能造成摄像机变形或涂层脱落。

- 请勿让摄像长时间持续接触橡胶或乙烯基物体。

#### 在使用后，请断开电池或从电源插座断开交流电缆。

#### 电池特性

此电池为可充电的的锂离子电池。其通过内部的化学反应产生电能。此化学反应受环境温度和湿度影响。温度变高或变低时，电池的使用时间变短。在极低温度环境中使用时，电池仅可使用大约五分钟。

当电池处于极高温度环境下时，其保护功能将运行，摄录一体机暂时无法使用。

#### 使用后，务必从摄录一体机内取出电池。

从摄像机安全地拆除电池。

（装有电池的摄像机即使关机，仍会消耗极小的电流）

如果长时间不拆除电池，电池会过度放电，即便再次充电也可能无法使用。

请勿在开机时取出电池。

在工作指示灯完全熄灭后，关机并取出电池。

#### 处理电池端子时，请倍加小心。

请勿允许电池端子上留有灰尘或异物。

如果误将电池掉落，确认电池及其端子部分未发生变形。

请勿将变形的电池装入摄像机或电池充电器。这可能损坏摄像机或电池充电器。

#### 丢弃存储卡或将其转让给他人时应保持谨慎

使用摄像机或电脑的功能格式化存储卡或删除数据仅更改文件管理信息：不会完全擦除存储在卡上的数据。

在丢弃/运输时，建议使用以下方法完全擦除数据。

- 物理销毁存储卡

- 使用市售PC数据擦除软件等完全擦除存储卡中的数据。

用户自行负责管理存储在他们存储卡中的数据。

#### LCD液晶屏和寻像器

- 请勿长时间在LCD液晶屏上连续显示相同图像或文字。图像可能烧灼在屏幕上。让摄录一体机关机几小时后，其将恢复正常。

- LCD液晶屏的液晶面板在极端温差的地方会形成结露。如果发生这种情况，可用柔软的干布进行擦拭。

- 如果摄像机温度较低，刚刚开机后，LCD液晶屏将比正常时稍暗。当内部温度上升后，显示器将恢复到正常亮度。

- LCD液晶屏和寻像器（有机EL）是以高精度方式管理的器件，因此至少99.99%的点为有效像素，至多有0.01%的点为无效的像素并始终点亮。这并非故障，也不会对记录的图像造成任何影响。

- 本摄像机的寻像器使用有机EL。如果让同一图像或同一段文字在屏幕上显示较长一段时间，图像可能会“烧屏”。但记录的图像并不存在任何问题。

  可通过关闭屏幕、使用目镜传感器等操作切换画面。

- 如果贴有液晶保护膜，可能难以看清或识别触摸。

#### 关于激光束的注意事项

如果MOS传感器受到激光束的照射，则MOS传感器可能会受损。

在使用激光设备的环境中拍摄时，应多加小心，以免激光束照射到镜头。

#### 注意下列要点。

- 如果您准备记录重要的影像，请务必预先拍摄部分测试片段来验证图像和声音均能记录正常。

- 对于因摄像机或存储卡在使用期间故障导致的视频或音频记录失败，Panasonic概不负责。

- 在记录前，请设置日历（内部时钟的日期时间）和时区，或检查设置是否正确。此设置将影响记录内容的管理。

#### 责任免除

Panasonic不对以下情况承担任何责任。

1. 摄像机直接或间接造成的附带、特殊或后续损害

2. 顾客错误使用或疏忽造成的损害、摄像机损坏等

3. 顾客对摄像机进行拆卸、维修或改装（包括软件）

4. 由于任何原因（包括摄像机失效或故障）造成的无法记录和/或显示视频所引起的不便、伤害或损害

5. 系统与任何第三方设备连接发生故障所引起的不便、伤害或损害

6. 由于任何原因（包括在关闭网络用户验证的情况下使用），顾客所拍摄（包括记录）视频之主体人物或群体被公开，导致的责任主张或任何侵犯隐私主张

7. 由于任何原因（包括因忘记用户名或密码等验证信息而对摄像机进行初始化），注册的信息丢失

#### 有关网络的注意事项

由于本摄像机可联网使用，可能发生以下风险。

1. 经由摄像机的信息泄露或透露

2. 恶意第三方欺骗性地操纵摄像机

3. 恶意第三方阻止和/或停止摄像机

为防止这类风险造成的损害，顾客应采取包括以下在内的充分网络安全措施。请注意，Panasonic不对此类风险造成的损害承担任何责任。

- 在通过防火墙等方式保证安全的网络中使用摄像机。

- 在连接了电脑、平板电脑、智能手机或其他设备的系统上使用摄像机时，确保定期检查并清除由电脑病毒和恶意程序造成的感染。

- 为防止恶意攻击，请使用具有8个或更多字符（包括3个或更多字符类型）的字符串作为验证信息（例如用户名和密码），从而防止第三方猜出您的认证信息。

- 在第三方不可见的地方适当地设置和保存认证信息（用户名、密码等）。

- 定期修改验证信息（用户名、密码等），请勿使用与其他账户相同的验证信息。

- 为防止摄像机中的设置信息泄露到网络，执行通过用户验证以限制访问等措施。

- 请勿在摄像机、电缆等容易受损的地方安装。

#### 安全

注意处理摄像机或存储卡，避免被盗、丢失或遗忘，丢弃或提供时请妥善处理。注意，Panasonic 不对此类风险造成的信息泄露、假冒或丢失承担责任。

页面顶部