- 顶部
- 网络连接
- 使用云服务
- 内容上传

# 内容上传

## 使用步骤

通过摄像机执行网络设置。（网络设置）

按照以下步骤，使用电脑创建一张包含配置文件集的存储卡。

- 登录云服务，然后下载配置文件。

- 解压下载的文件。

- 将解压的PRIVATE文件夹保存在存储卡的根目录中。

如下所示，设置摄像机以启用配置文件。

- 选择［网络］菜单→ ［上传］ → ［启用/禁用］ → ［启用］。

- 插入存储卡，并使用下列方法之一将配置文件加载到摄像机中。

  （可以在［其他］菜单 → ［文件］ → ［读取/保存卡槽］中设置要加载和保存的卡插槽）

  - 选择［网络］菜单 → ［上传］ → ［连接信息］ → ［内存］，并通过［网络］菜单 → ［上传］ → ［加载（SD卡）］加载存储卡的内容。

  - 选择［网络］菜单→ ［上传］ → ［连接信息］ → ［SD卡］。

- 确认已显示［网络］菜单 → ［上传］ → ［数据类型］ → ［云］。

执行通过云服务上传所需的设置和操作。

## 通过云服务上传内容

- 要使用内容上传功能，需要链接到云服务。

- 详情请参阅云服务文件。

- 摄像机支持FTP/SFTP协议。根据要使用的服务器在云服务上进行设置。

- 不支持上传AVCHD格式的记录数据。

- 在上传剪辑时删除剪辑或格式化存储卡等操作可能会导致操作失败或上传不完整。

- 根据使用SFTP时服务器加密算法设置的不同，可能无法连接。

- 当由于记录操作等原因导致SD卡读写负载很高时，上传操作可能会暂停。

页面顶部