- 顶部
- 网络连接
- 网络设置
- 无线LAN设置

# 无线LAN设置

此设置用于与iPhone/iPad或Android终端直接连接，或通过无线LAN连接至无线接入点。

## 直接连接（［DIRECT］）

此设置用于将摄像机与iPhone/iPad或Android终端直接连接。

当设置变化时，摄像机可能需要重启。

选择［网络］菜单→ ［设备选择］ → ［WLAN］。

选择［网络］菜单→ ［WLAN属性］ → ［类型］ → ［DIRECT］。

在［网络］菜单→ ［WLAN属性］中，根据需要设置各项。

- 有关设置的详情，请参阅“设为［DIRECT］时，设置［WLAN属性］中的项”。

在iPhone/iPad或Android终端的SSID列表中选择摄像机的SSID，然后输入密码（加密密钥）。

在无线LAN设置中显示无线接入点列表画面，然后选择摄像机的SSID。

- 出厂设置： ［AG-CX200MC］

在出现密码确认画面时，输入密码（加密密钥）。

详情请参阅iPhone/iPad或Android终端的操作说明。

- 出厂设置： ［01234567890123456789abcdef］

关闭菜单或返回［网络］菜单级。

检查网络连接。

连接后，摄像机画面上将显示。

#### 设为［DIRECT］时，设置［WLAN属性］中的项

［SSID］ | 摄像机的网络名称（SSID） （出厂设置： ［AG-CX200MC］）
［频带］ | 在两种通信方式之间切换的设置（［2.4GHz］或［5GHz］） （出厂设置： ［2.4GHz］）
［信道（2.4GHz）］ | 当［频带］设为［2.4GHz］时使用的信道 （出厂设置： ［自动］）
［信道（5GHz）］ | 当［频带］设为［5GHz］时使用的信道 （出厂设置： ［自动］）
［加密密钥］ | WPA2加密密钥 （出厂设置： ［01234567890123456789abcdef］）
［IPv4设置］ | ［DHCP］ | 设置DHCP功能 ［关］：不使用DHCP。 ［客户端］：当通过设置［类型］至［INFRA（选择）］或［INFRA（手动）］连接时自动获取DHCP。（无法选择。） ［服务器］：如果［类型］设为［DIRECT］，在连接时启用摄像机的DHCP服务器功能。 （出厂设置： ［关］）
| ［IP地址］ | 摄像机的IP地址 （出厂设置： ［192.168.0.1］）
| ［子网掩码］ | 子网掩码 （出厂设置： ［255.255.255.0］）

注意

- 开机之后的启动时间可能会因网络启动而延长。

- 更改［设备选择］的设置后，在摄像机重启前，不会反映这些更改。而且更改设置后，由于网络服务需要重启，设置画面可能会需要一段时间终止。

- 无法设置表中未包括的一些项。

- ［加密］将固定为［WPA2-AES］。

- 根据使用的无线传输模块，可能无法选择［频带］、［信道（2.4GHz）］和［信道（5GHz）］中的部分项目。

## 连接至无线接入点（［INFRA（选择）］/［INFRA（手动）］）

此设置用于将摄像机连接至无线接入点。

### 通过搜索无线接入点（SSID）进行连接时

选择［网络］菜单→ ［设备选择］ → ［WLAN］。

选择［网络］菜单→ ［WLAN属性］ → ［类型］ → ［INFRA（选择）］。

在［网络］菜单→ ［WLAN属性］中，根据需要设置各项。

- 有关设置项的详情，请参阅“当设为［INFRA（选择）］或［INFRA（手动）］时，［WLAN属性］设置项”。

选择已搜索到无线接入点的SSID。

如未设置［加密密钥］（加密密钥、密码），设置结束。

如果设置了［加密密钥］，输入密码，然后选择［进入］。

关闭菜单或返回［网络］菜单级。

检查网络连接。

连接后，摄像机画面上将显示。

### 手动输入无线接入点（SSID）时

选择［网络］菜单→ ［设备选择］ → ［WLAN］。

选择［网络］菜单→ ［WLAN属性］ → ［类型］ → ［INFRA（手动）］。

在［网络］菜单→ ［WLAN属性］中，根据需要设置各项。

- 有关设置项的详情，请参阅“当设为［INFRA（选择）］或［INFRA（手动）］时，［WLAN属性］设置项”。

在［网络］菜单→ ［WLAN属性］ → ［SSID］中，输入需连接无线接入点的SSID。

如未设置［加密密钥］（加密密钥、密码），设置结束。

如果设置了［加密密钥］，输入密码，然后选择［进入］。

关闭菜单或返回［网络］菜单级。

检查网络连接。

连接后，摄像机画面上将显示。

#### 当设为［INFRA（选择）］或［INFRA（手动）］时，［WLAN属性］设置项

［加密］ | ［WPA-TKIP］、［WPA-AES］、［WPA2-TKIP］、［WPA2-AES］、［无］ （出厂设置： ［WPA2-AES］）
［加密密钥］ | WPA/WPA2加密密钥 （出厂设置： ［01234567890123456789abcdef］）
［IPv4设置］ | ［DHCP］ | 设置DHCP功能 ［关］：不使用DHCP。 ［客户端］：当通过设置［类型］至［INFRA（选择）］或［INFRA（手动）］连接时自动获取DHCP。 ［服务器］：如果［类型］设为［DIRECT］，在连接时启用摄像机的DHCP服务器功能。（无法选择。） （出厂设置： ［关］）
［IP地址］ | 摄像机的IP地址 （出厂设置： ［192.168.0.1］）
［子网掩码］ | 子网掩码 （出厂设置： ［255.255.255.0］）
| ［默认网关］ | 默认网关 （出厂设置： ［192.168.0.254］）
| ［主DNS］ | 主DNS服务器设置 （出厂设置： ［0.0.0.0］）
| ［备用DNS］ | 副DNS服务器设置 （出厂设置： ［0.0.0.0］）

注意

- 开机之后的启动时间可能会因网络启动而延长。

- 更改［设备选择］的设置后，在摄像机重启前，不会反映这些更改。而且更改设置后，由于网络服务需要重启，设置画面可能会需要一段时间终止。

- 不支持WEP的ENCRYPTION。

- 根据如［DHCP］的设定，无法设置一些项目。

- 当［DHCP］设为［客户端］时，一些通过DHCP自动获得的信息显示在菜单上。

  有关网络状态的详情，请通过选择［网络］菜单→ ［信息］ → ［状态］确认。

- IP地址、子网掩码和默认网关的组合必须全部正确设置。

  详细信息，请联系网络管理员。

- 当默认网关或DNS没有被使用，设为［0.0.0.0］。

  然而，当［DHCP］设为［客户端］时，不能禁用DNS。

- 根据网络环境，即使［DHCP］被设为［客户端］，可能需要手动输入DNS值。当在任何其他情况下输入无效DNS值时，DHCP的自动赋值将无法正常工作。

页面顶部