- トップページ
- 撮影
- 特殊な記録機能について
- プロキシデータの記録

# プロキシデータの記録

本機のP2記録では、本素材記録とは異なるAVC-G6フォーマットをプロキシデータとして同時に記録できます。

- プロキシデータの解像度は、本素材記録と同じです。

- ファイル形式はノンリニア編集にも適したMOV形式です。フォーマットの詳細は、「定格」 を参照してください。

- 本素材記録で［V-Log］に設定されているとき、プロキシデータとして記録する映像を［V-Log］または［V-709］のいずれかに設定できます。

  また、本素材記録で［HDR］に設定されているとき、プロキシデータとして記録する映像を［SDR］または［HDR］のいずれかに設定できます。

［記録］メニュー→［プロキシ設定］→［プロキシ記録］→［入］を選択する。

カメラ映像画面の記録フォーマットの横に［PXY］が表示されます。プロキシデータの記録が設定されていることを示します。

RECボタンを押す。

本素材と同時にプロキシデータが記録されます。

- プロキシデータは、本素材記録と同じカードスロットのメモリーカードに記録されます。プロキシデータのみの記録はできません。

- プロキシデータは、映像音声ファイルとリアルタイムメタデータファイルとして記録されます。

  - 映像音声ファイル：XXXXXXXX.MOV

  - リアルタイムメタデータファイル：XXXXXXXX.BIN

    フレーム単位にタイムコードとユーザーズビット情報を記録します。

- プロキシデータが記録されたクリップには、サムネール画面で［P］が表示されます。

  また、クリップ情報表示画面でプロキシデータの記録情報を確認できます。

  詳しくは「プロキシデータの詳細情報の確認」 を参照してください。

- 記録されたプロキシデータは、本機では再生できません。P2 Viewer Plusで再生できます。

  P2 Viewer Plusに関する情報は、次のWebサイトを参照してください。

  https://panasonic.biz/cns/sav/

NOTE

- ［ファイルフォーマット］が［P2］以外のときは、プロキシデータの記録はできません。

- ［記録フォーマット］がAVC-G12のときは、プロキシデータの記録はできません。

- プロキシ記録時の記録制約については、「同時に使用できない記録機能について」 を参照してください。また、プロキシデータの記録機能は、ストリーミング機能（ストリーミング機能）と同時には利用できません。

- Windows用P2 Viewer Plusではハイブリッドログガンマで記録されたプロキシデータ付きのクリップは再生できません。Windows搭載のWindows Media Player、またはVLC Media PlayerのVer.2.0以上のバージョンを使用して再生してください。

- プロキシデータの修復はできません。プロキシデータ付きのクリップを修復した場合、本素材のみ修復され、プロキシデータは削除されます。

## プロキシデータの詳細情報の確認

記録されたクリップのプロキシデータの詳細情報は、サムネール画面で［サムネール］メニュー→［クリップ］→［情報］で確認できます。

操作については「クリップインフォメーションの表示」を参照してください。

#### プロキシデータに関する詳細情報

［フォーマット］ | 記録データのファイルフォーマット形式を表示します。
［ビデオコーデック］ | 記録データのビデオコーデック情報を表示します。
［ビデオフレームレート］ | 記録データのビデオフレームレート情報を表示します。
［ビデオビットレート］ | 記録データのビデオビットレート情報を表示します。
［ビデオ解像度］ | 記録データのビデオ解像度を表示します。
［アスペクト比］ | 記録データのアスペクト比を表示します。
［TCスーパー］ | 記録映像にTC（タイムコード）の表示が重畳されているかを表示します。
［オーディオコーデック］ | 記録データのオーディオコーデック情報を表示します。
［オーディオビットレート］ | 記録データのオーディオビットレート情報を表示します。
［オーディオサンプリング］ | 記録データのオーディオサンプリングレート情報を表示します。
［オーディオチャンネル数］ | 記録データのオーディオチャンネル数を表示します。

ページトップへ戻る