- トップページ
- 出力と画面表示
- 画面の状態表示
- 撮影時の画面表示

# 撮影時の画面表示

1. タイムコード

   〈COUNTER〉ボタンを押すごとに、次の表示、または表示なしに切り替わります。

   - ［TCG :::］：タイムコードを表示します。再生時の表示は［TCR :::］になります。

     外部入力のタイムコードにスレーブロック中は［TCG］を白黒反転して表示します。

   - ［UBG ］：ユーザーズビットを表示します。再生時の表示は［UBR ］になります。

   - ［CLIP :::］：クリップごとのカウンター値を表示します。［記録］メニュー→［記録時間カウンター］が［クリップ］に設定されているときに表示されます。再生時は、再生しているクリップのカウンター値を表示します。

   - ［:::］：リセットした位置から、累積したカウンター値を表示します。［記録］メニュー→［記録時間カウンター］→［トータル］に設定されているときに表示されます。

2. フレームレート

   - ［fps］：［シーンファイル］メニュー→［VFR］→［入］に設定しているときに、フレームレートを表示します。

   - ［S.SLOW120］：［システム］メニュー→［スーパースロー］→［入］に設定し、［システム］メニュー→［システム周波数］→［59.94Hz］に設定されているときに表示します。

   - ［S.SLOW100］：［システム］メニュー→［スーパースロー］→［入］に設定し、［システム］メニュー→［システム周波数］→［50.00Hz］に設定されているときに表示します。

   - （表示なし）：［シーンファイル］メニュー→［VFR］→［切］に設定し、［システム］メニュー→［スーパースロー］→［切］に設定しているときは表示されません。

3. 〈AUTO/MANUAL〉スイッチ

   〈AUTO/MANUAL〉スイッチを〈AUTO〉にしているときに表示します。

4. 冷却用ファン停止のメッセージ表示エリア

   冷却用ファンが停止したときにメッセージを表示します。

5. ネットワーク経由でのタリーランプ指示状態

   - ：ネットワーク経由でタリーランプが緑に点灯するように指示されたときに表示します。

   - ：ネットワーク経由でタリーランプが赤に点灯するように指示されたときに表示します。

6. 録画状態（カードスロット1）

   カードスロット1のメモリーカードの録画状態を表示します。

   - ：記録の対象外です。

   - （点滅）：メモリーカード認識中です。

   - ：記録対象のメモリーカードが挿入されている状態で記録が停止中です。

   - ：記録中です。

   - （赤丸点滅）：記録の停止処理中です。

   - ［P］：プリレック機能が有効で、記録対象のメモリーカードが挿入されている状態で記録が停止中です。

   - ［P］：プリレック機能が有効で、カードスロットにメモリーカードが挿入されていない、またはメモリーカードを認識できていません。

   - （表示なし）：次のいずれかの状態です。

     - メモリーカードが挿入されていません。

     - メモリーカードを認識できていません。

     - ［ネットワーク］メニュー→［ネットワーク機能］→［NDI|HX］に設定されています。

7. メモリーカードの記録残量および状態（カードスロット1）

   カードスロット1のメモリーカードの記録残量およびメモリーカードの状態を表示します。

   - ［0min］…［999min］：記録残量（999分以上は［999min］と表示されます）

     - 記録残量が2分以下になると表示が点滅します。

     - サイマル記録のときは、サイマル記録ができる記録残量（2つのメモリーカードのうち、記録残量が少ないほう）を表示します。

   - ［WP］：書き込み禁止状態（メモリーカードの書き込み禁止スイッチがLOCK側になっています）

   - ［END］：記録残量なし（メモリーカードの記録残量がありません）

   - ［ERR］：記録できないメモリーカードが挿入されているとき（フォーマットエラー、メモリーカード以外など、認識しているが使用できない場合）

   - ［！SDXC］：MOV記録で、SDXCメモリーカードが挿入されていないとき

   - （表示なし）：次のいずれかの状態です。

     - メモリーカードが挿入されていません。

     - メモリーカードを認識できていません。

     - ［ネットワーク］メニュー→［ネットワーク機能］→［NDI|HX］に設定されているとき

8. ボンディング機器状態

   ボンディング機器から受信した機器状態を、先頭から最大5文字と次のアイコンで表示します。

   - ：ボンディング機器の電波受信強度を6段階で表示します。

   - ：ボンディング機器のバッテリー残量を6段階で表示します。

   - ：ボンディング機器に異常があるときに表示します。

   - （表示なし）：ボンディング機器が接続されていません。

9. 外部機器での記録動作の制御状態（〈SDI OUT〉/〈HDMI〉端子）

   〈SDI OUT〉端子および〈HDMI〉端子に接続された外部機器での記録開始、記録停止の制御状態を表示します。

   - ［S/H］：〈SDI OUT〉端子、〈HDMI〉端子からの出力に、録画の指示を出力中です。

   - ［S/H］：〈SDI OUT〉端子、〈HDMI〉端子からの出力に、一時停止の指示を出力中です。

   - ［SDI］：〈SDI OUT〉端子からの出力に、録画の指示を出力中です。

   - ［SDI］：〈SDI OUT〉端子からの出力に、一時停止の指示を出力中です。

   - ［HDMI］：〈HDMI〉端子からの出力に、録画の指示を出力中です。

   - ［HDMI］：〈HDMI〉端子からの出力に、一時停止の指示を出力中です。

10. 録画状態（カードスロット2）

    カードスロット2のメモリーカードの録画状態を表示します。

    - ：記録の対象外です。

    - （点滅）：メモリーカード認識中です。

    - ：記録対象のメモリーカードが挿入されている状態で記録が停止中です。

    - ：記録中です。

    - （赤丸点滅）：記録の停止処理中です。

    - ［P］：プリレック機能が有効で、記録対象のメモリーカードが挿入されている状態で記録が停止中です。

    - （表示なし）：次のいずれかの状態です。

      - メモリーカードが挿入されていません。

      - メモリーカードを認識できていません。

      - ［ネットワーク］メニュー→［ネットワーク機能］→［NDI|HX］に設定されています。

11. メモリーカードの記録残量および状態（カードスロット2）

    カードスロット2のメモリーカードの記録残量およびメモリーカードの状態を表示します。

    - ［0min］…［999min］：記録残量（999分以上は［999min］と表示されます）

      - 記録残量が2分以下になると表示が点滅します。

      - サイマル記録のときは、サイマル記録ができる記録残量（2つのメモリーカードのうち、記録残量が少ないほう）を表示します。

    - ［WP］：書き込み禁止状態（メモリーカードの書き込み禁止スイッチがLOCK側になっています）

    - ［END］：記録残量なし（メモリーカードの記録残量がありません）

    - ［ERR］：記録できないメモリーカードが挿入されているとき（フォーマットエラー、メモリーカード以外など、認識しているが使用できない場合）

    - ［！SDXC］：MOV記録で、SDXCメモリーカードが挿入されていないとき

    - （表示なし）：次のいずれかの状態です。

      - メモリーカードが挿入されていません。

      - メモリーカードを認識できていません。

      - ［ネットワーク］メニュー→［ネットワーク機能］→［NDI|HX］に設定されているとき

12. 特殊記録機能

    特殊記録機能の状態を表示します。

    - ［INTRVL］：インターバル記録停止中です。

    - ［I-REC］：インターバル記録中です。（赤色表示）

13. 2スロット機能

    2枚のメモリーカードを利用した記録機能の設定状態を表示します。

    各機能が有効でも、2スロット記録できない状態の場合は、斜線が付いた表示になります。

    - ［RELAY］：リレー記録が有効のとき

    - ［SIMUL］：サイマル記録が有効のとき

    - ［BACKGR］：バックグラウンド記録が有効のとき

    - （表示なし）：通常記録のとき（［ネットワーク］メニュー→［ネットワーク機能］→［NDI|HX］に設定されているときは［NDI|HX］を表示します）

14. フラッシュバンド補正機能

    - ［FBC］：フラッシュバンド補正機能が動作しているときに表示します。

15. ストリーミング配信状態

    ストリーミングの配信状態を表示します。

    - ：本機が、ストリーミング映像を受信する機器と接続し、ストリーミング映像を配信しているとき

    - （点滅）：本機が、ストリーミング映像を受信する機器と接続処理しているとき

    - ：ストリーミング機能が有効で、正常に動作できる状態で、ストリーミング映像を配信していないとき

    - ：ストリーミング機能に異常が発生し、動作できない状態のとき

    - （表示なし）：ストリーミング機能が無効のとき

16. ハイダイナミックレンジ記録機能/ダイナミックレンジストレッチャー機能/V-Log記録機能

    - ［HDR］：［シーンファイル］メニュー→［ガンマモード選択］→［HLG］に設定されているとき

    - ［DRS］：ダイナミックレンジストレッチャー機能が動作しているとき

    - ［VLog］：［システム］メニュー→［カラー設定］→［V-Log］に設定されているとき

17. 有線LAN、ワイヤレスLAN、またはUSBテザリングの接続状態

    有線LAN、ワイヤレスLAN、またはUSBテザリングの接続状態を表示します。

    - ：ワイヤレスLANに設定され、ROPが接続されていないとき

    - ：ワイヤレスLANに設定され、ROPが接続されているとき

    - ：ワイヤレスLANに設定され、ワイヤレスLANが正常に動作していないとき

    - ：有線LANに設定され、ROPが接続されていないとき

    - ：有線LANに設定され、ROPが接続されているとき

    - ：有線LANに設定され、有線LANが正常に動作していないとき

    - ：USBテザリングに設定され、ROPが接続されていないとき

    - ：USBテザリングに設定され、ROPが接続されているとき

    - ：USBテザリングに設定され、USBテザリングが正常に動作していないとき

    - （表示なし）：有線LAN、ワイヤレスLAN、USBテザリングがいずれも無効なとき

18. 電源状態

    ：バッテリーで駆動中に、バッテリー残量を表示します。（バッテリー残量が少なくなるに従って、→→→→→と電源状態表示が変わります。バッテリー残量がなくなると、赤色で点滅します）

    ：ACアダプターで駆動中に表示します。

19. オーディオレベルメーター

    オーディオレベルメーターを表示します。

    記録フォーマットにP2またはMOVを設定しているときは、オーディオレベルメーターに表示する音声チャンネルは［音声］メニュー→［出力設定］→［音声出力］の設定に従います。

    - ［CH1］/［CH2］/［CH1/2 ステレオ］/［CH1/2 ミックス］に設定しているときは、音声チャンネル1と音声チャンネル2を表示します。

    - ［CH3］/［CH4］/［CH3/4 ステレオ］/［CH3/4 ミックス］に設定しているときは、音声チャンネル3と音声チャンネル4を表示します。

    - ［モニター音声選択］を割り当てたUSERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチしている間、オーディオレベルメーターに表示する音声チャンネル（音声チャンネル1/2と音声チャンネル3/4）を切り替えます。

    ［音声］メニュー→［記録チャンネル設定］→［ヘッドルーム］で設定した基準レベルの位置に白枠が表示されます。（［20dB］に設定した場合は左から8番目、［18dB］に設定した場合は左から9番目、［12dB］に設定した場合は左から12番目）

    - ：音声を記録できないときに表示します。（バリアブルフレームレート記録機能を有効にし、システム周波数と異なるフレームレートに設定しているときなど）

20. Y GETの輝度

    Y GET機能が動作しているときに、輝度レベルを［%］または［STOP］の単位で表示します。（［STOP］は［ST］と表示されます）

    表示単位は［映像出力/LCD/VF］メニュー→［露出アシスト］→［Y GET表示単位］の設定に従います。

    ［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［ゲイン/ISOモード］が［dB］に設定されているときは、表示単位は［%］に固定されます。

21. ゲイン

    ゲイン値を［dB］または［ISO］の単位で表示します。

    表示単位は［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［ゲイン/ISOモード］の設定に従います。

    ［システム］メニュー→［カラー設定］が［標準］に設定されているときは、表示単位は［dB］に固定されます。

    - ［AGC］：オートゲイン制御が動作しているときに表示します。

22. NDフィルター

    選択しているNDフィルターの透過率を表示します。

    - ［ND1/64］：MOSセンサーに入る光の量を1/64にします。

    - ［ND1/16］：MOSセンサーに入る光の量を1/16にします。

    - ［ND1/4］：MOSセンサーに入る光の量を1/4にします。

    - ［ND:CLR］：NDフィルターを使用していません。

23. 日時情報

    日時情報を表示します。タイムスタンプ機能が有効なときは表示しません。

    表示内容は［映像出力/LCD/VF］メニュー→［インジケーター］→［日付/時刻］の設定に従います。（［日付/時刻］）

    年月日の表示順は［その他］メニュー→［時計］→［年月日の表示順］の設定に従います。

    ［年-月-日］に設定しているときは、yyyy mmm dd hh:mm:ssの形式で表示します。

    ［月-日-年］に設定しているときは、mmm dd yyyy hh:mm:ssの形式で表示します。

    ［日-月-年］に設定しているときは、dd mmm yyyy hh:mm:ssの形式で表示します。

    - mmm：月（JAN（1月）、FEB（2月）、MAR（3月）、APR（4月）、MAY（5月）、JUN（6月）、JUL（7月）、AUG（8月）、SEP（9月）、OCT（10月）、NOV（11月）、DEC（12月））

    - dd：日

    - yyyy：年

    - hh：時

    - mm：分

    - ss：秒

24. シャッタースピード

    シャッタースピードを表示します。

    シンクロスキャンのときは、［シーンファイル］メニュー→［シンクロスキャンタイプ］で［秒］と［角度］の表示を切り替えできます。［秒］に設定しているときは時間（分数）表示、［角度］に設定しているときは開口角度で表示されます。

    シャッター機能が無効のときは表示されません。

    - ［A.SHTR］：オートシャッターが動作しているときに表示します。

25. オートアイリス制御状態

    オートアイリスの制御状態を表示します。

    - ［STD］：標準のオートアイリス制御

    - ［SPOT］：スポットライト用のオートアイリス制御

    - ［BACK］：逆光補正用のオートアイリス制御

26. 高感度モード

    - ［H.SENS.］：［システム］メニュー→［撮影モード］→［高感度］に設定しているときに表示します。

27. アイリス

    F値を表示します。

    オートアイリスでオートアイリスレベル機能が有効なときは、オートアイリスレベルの目標値を表示します。

28. ズーム

    ズーム値を表示します。

    ズーム値の表示は［映像出力/LCD/VF］メニュー→［インジケーター］→［ズーム/フォーカス］の設定に従います。

    ［数値］に設定しているときは、［000］から［999］のポジション値で表示します。

    ［mm/feet］または［mm/m］に設定しているときは、ミリメートル単位で表示します。

    i.ZOOMが有効なときは［i］を表示します。

    i.ZOOMが動作しているときは［i］を白黒反転して表示します。

    ［高速ズーム］が有効なときは［Z］を白黒反転して表示します。

29. システム解像度/システム周波数

    ［システム］メニュー→［記録フォーマット］で設定されたシステム解像度、システム周波数を表示します。

    - ［2160-59.94p］

    - ［2160-50.00p］

    - ［2160-29.97p］

    - ［2160-25.00p］

    - ［2160-23.98p］

    - ［1080-59.94p］

    - ［1080-50.00p］

    - ［1080-29.97p］

    - ［1080-25.00p］

    - ［1080-23.98p］

    - ［1080-59.94i］

    - ［1080-50.00i］

    - ［720-59.94p］

    - ［720-50.00p］

    - ［480-59.94i］

    - ［576-50.00i］

30. 記録フォーマット

    ［システム］メニュー→［ファイルフォーマット］および［記録フォーマット］で設定されたファイルフォーマット、記録コーデックを表示します。

    ［ネットワーク］メニュー→［ネットワーク機能］→［NDI|HX］に設定されているときは表示されません。

    - ［P2 AVC-I200］

    - ［P2 AVC-I100］

    - ［P2 AVC-I50］

    - ［P2 AVC-I422］

    - ［P2 AVC-G50］

    - ［P2 AVC-G25］

    - ［P2 AVC-G12］

    - ［MOV 420 150M］

    - ［MOV 420 100M］

    - ［MOV 422 150M］

    - ［MOV 422 100M］

    - ［MOV 422 50M］

    - ［MOV HEVC 200M］

    - ［MOV HEVC 150M］

    - ［MOV HEVC 100M］

    - ［MOV ALL-I 400M］

    - ［MOV ALL-I 200M］

    - ［MOV ALL-I 100M］

    - ［AVCHD PS］

    - ［AVCHD PH］

    - ［AVCHD HA］

    - ［AVCHD PM］

    - ［AVCHD SA］

    - ［PXY］：P2フォーマットで、プロキシデータを記録する設定にしているときに表示します。

31. クリップ名

    記録中のクリップの名前を、先頭から最大8文字で表示します。

32. 推奨NDフィルター

    現在の撮影条件で推奨するNDフィルターを表示します。

33. メッセージ表示エリア

    カメラの状態やワーニングなどのメッセージを表示します。

    モードチェックのSTATUS画面では、本機のワーニングの状態を表示します。

34. 水準器

    水平方向や垂直方向の傾きを確認できます。

    液晶モニター、ビューファインダーのみに表示されます。

35. 主顔枠（オレンジ色）/顔検出枠（白色）

    顔検出AE&AF機能の動作中に、顔を検出した場合に表示します。

    液晶モニター、ビューファインダーのみに表示されます。

36. 追尾枠（緑色）

    顔検出AE&AF機能の動作中に、被写体をタッチした場合に表示します。

    追尾AE&AF機能に切り替わります。

    液晶モニター、ビューファインダーのみに表示されます。

37. オートホワイトバランスの異常表示

    オートホワイトバランスの異常状態を表示します。

38. オートブラックバランスの異常表示

    オートブラックバランスの異常状態を表示します。

39. IP接続でのリモートコントロール状態

    - ［IP REMOTE］：IP接続でリモートコントロールが可能なときに表示します。

    - ［IP REMOTE］（点滅）：IP接続での接続待ち状態のときに表示します。

40. マルチマニュアル機能

    マルチマニュアル機能の内容を表示します。詳しくは「マルチマニュアル機能」を参照してください。

41. 色温度

    〈WHITE BAL〉スイッチで選択されている位置と色温度を表示します。IR撮影が有効なときは表示されません。

    - ［ATW］：オートトラッキングホワイトバランスの動作中に表示します。

    - ［LOCK］：オートトラッキングホワイトバランスがロックされているときに表示します。

42. 手ぶれ補正機能

    - ：手ぶれ補正機能が動作しているときに表示します。

    - ：ハイブリッド手ぶれ補正機能が動作しているときに表示します。

43. シーンファイル名

    選択されているシーンファイルの名前を表示します。

    ［システム］メニュー→［カラー設定］が［V-Log］に設定されているときは表示されません。

44. アップロード状態表示

    コンテンツアップロードの状態を表示します。

    - ：アップロード機能が有効で、アップロードの開始前や完了後の状態のとき

    - ：アップロードが実行中のとき

    - ：アップロード転送エラーが発生したとき

45. エリアモード機能/オートフォーカスエリア幅調整機能/顔検出/追尾AE&AF機能

    - ［AREA］：エリアモード機能が動作しているときに表示します。

    - ［AF AREA］：オートフォーカスエリア幅調整機能が動作しているときに表示します。

    - ：顔検出が有効でAF動作をしているときに表示します。

    - ：顔検出が有効でAE&AF動作をしているときに表示します。

    - ：追尾が有効なときに表示します。

    - /：顔検出機能が動作しないときに表示します。

46. ウェーブフォームモニター

    映像状態を波形やベクトルで表示します。

    液晶モニター、ビューファインダーのみに表示されます。

47. IR撮影

    - ［IR］：IR撮影が有効に設定されているときに表示します。

48. デジタルズーム

    デジタルズーム倍率を表示します。

    - ［D2×］：2倍

    - ［D5×］：5倍

    - ［D10×］：10倍

49. フォーカス

    フォーカス値を表示します。

    フォーカス値の表示は［映像出力/LCD/VF］メニュー→［インジケーター］→［ズーム/フォーカス］の設定に従います。

    ［数値］に設定しているときは、［00］から［99］のポジション値で表示します。

    ［mm/feet］に設定しているときは、フィート単位で表示します。

    ［mm/m］に設定しているときは、メートル単位で表示します。

    - ：フォーカスマクロが有効なときに表示します。

    - ［AF］：オートフォーカスのときに表示します。フォーカスマクロが動作しているときは白黒反転して表示します。

    - ［MA］：マニュアルフォーカスでマニュアルフォーカスアシストが有効なときに表示します。フォーカスマクロが動作しているときは白黒反転して表示します。

    - ［MF］：マニュアルフォーカスでマニュアルフォーカスアシストが無効なときに表示します。フォーカスマクロが動作しているときは白黒反転して表示します。

50. オーディオモニター音量調整

    スピーカーやヘッドホンの音量調整のために〈AUDIO MON/ADV〉ボタンを操作したときに表示します。操作の約3秒後に表示が消えます。

ページトップへ戻る