- トップページ
- 撮影
- 便利な撮影機能
- ゼブラパターンの表示

# ゼブラパターンの表示

本機は、液晶モニターからの出力映像に2種類のゼブラパターンを表示できます。

［映像出力/LCD/VF］メニュー→［露出アシスト］→［ゼブラ］→［入］を選択する。

- ［5秒］を選択すると、［ゼブラ］を割り当てたUSERボタンを押したとき、またはUSERボタンアイコンをタッチしたときに、約5秒間ゼブラパターンを表示します。

- 工場出荷値：［切］

## 検出レベルの設定

［映像出力/LCD/VF］メニュー→［露出アシスト］→各項目を設定する。

項目 | 設定内容
--- | ---
［ゼブラ1検出レベル］ | ゼブラパターン1の検出レベルを設定します。 ［0%］…［109%］ （工場出荷値：［80%］）
［ゼブラ2検出レベル］ | ゼブラパターン2の検出レベルを設定します。 ［0%］…［109%］ （工場出荷値：［100%］）
［ゼブラ2］ | ゼブラパターン2の有効/無効の切り替え、および［スポット］を選択します。 ［入］、［スポット］、［切］ （工場出荷値：［切］）

#### ゼブラパターンの表示領域について

［映像出力/LCD/VF］メニュー→［露出アシスト］の設定によって、ゼブラパターンの表示領域は異なります。

［ゼブラ2］で［スポット］を選択した場合は、［ゼブラ1検出レベル］の設定値から［ゼブラ2検出レベル］の設定値までの範囲に該当する部分が、ゼブラパターンで表示されます。

［ゼブラ2］

［入］

［切］

［スポット］

［109%］

［ゼブラ2検出レベル］

［ゼブラ1検出レベル］

［0%］

NOTE

- ゼブラパターンは、記録できません。

- カラーバーの表示中は、ゼブラパターンは表示されません。

- ［シーンファイル］メニュー→［ガンマモード選択］→［HLG］を選択しているときは、ゼブラパターンは表示されません。

- ［システム］メニュー→［カラー設定］→［V-Log］を選択しているときは、ゼブラパターンは表示されません。

ページトップへ戻る