- トップページ
- 撮影
- 画質調整
- RBゲインコントロール機能

# RBゲインコントロール機能

〈WHITE BAL〉スイッチの位置に応じて、赤色と青色の強弱を付け加える設定をする機能です。

〈PRST〉位置またはオートホワイトバランスのときに動作します。オートトラッキングホワイトバランスのときは動作しません。

#### 一般的な設定

工場出荷時の状態のままお使いください。

#### より高度な設定

［シーンファイル］メニュー→［RBゲインコントロール設定］で設定します。

- 〈WHITE BAL〉スイッチが〈PRST〉位置のとき

  ［Rゲイン AWBプリセット］：赤色の強弱を付け加える設定をします。

  ［Bゲイン AWBプリセット］：青色の強弱を付け加える設定をします。

- 〈WHITE BAL〉スイッチが〈A〉位置のとき

  ［Rゲイン AWB A］：赤色の強弱を付け加える設定をします。

  ［Bゲイン AWB A］：青色の強弱を付け加える設定をします。

- 〈WHITE BAL〉スイッチが〈B〉位置のとき

  ［Rゲイン AWB B］：赤色の強弱を付け加える設定をします。

  ［Bゲイン AWB B］：青色の強弱を付け加える設定をします。

- 〈WHITE BAL〉スイッチを〈A〉位置にしてオートホワイトバランスを行ったとき

  ［AWB A ゲインオフセット］：［Rゲイン AWB A］と［Bゲイン AWB A］で設定した値を保持したままか、リセットするかを設定します。

- 〈WHITE BAL〉スイッチを〈B〉位置にしてオートホワイトバランスを行ったとき

  ［AWB B ゲインオフセット］：［Rゲイン AWB B］と［Bゲイン AWB B］で設定した値を保持したままか、リセットするかを設定します。

ページトップへ戻る