- トップページ
- 撮影
- マルチマニュアル機能
- オートフォーカスエリア幅の調整

# オートフォーカスエリア幅の調整

オートフォーカスが有効になるエリアの幅を、被写体のサイズに合わせて調整できます。

カメラ映像画面を表示中に、［AFエリア］が割り当てられたUSERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチする。

カメラ映像画面に［ AF AREA］が表示されます。

マルチダイヤルを回してオートフォーカスエリア枠を調整する。

マルチダイヤルを押す。

表示している幅に設定を変更して終了します。

〈EXIT〉ボタンを押すと、設定を変更せずに終了します。

設定を解除するには［AFエリア］が割り当てられたUSERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチします。

再度調整するには、［ AF AREA］が黄色表示のときにマルチダイヤルを押して、手順2～3の操作をします。

NOTE

- ［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［AFエリア幅調整］→［入］に設定してメニューを閉じても、オートフォーカスエリア枠の幅を調整できます。

ページトップへ戻る