- トップページ
- 出力と画面表示
- 画面の状態表示
- 撮影状態の確認と表示

# 撮影状態の確認と表示

本機の各設定や状態が確認できる画面を表示できます。

カメラ映像画面表示中に〈DISP/MODE CHK〉ボタンを押すと、ほとんどの項目を非表示にすることができます。

カメラ映像画面表示中に〈DISP/MODE CHK〉ボタンを1秒以上押すと、モードチェックのSTATUS画面が表示され、撮影状態を確認できます。

モードチェックで表示できる項目について詳細は、「モードチェックでの表示」を参照してください。

次の表は、各項目 の各画面での表示/非表示を示しています。

- 「○」は表示、「—」は非表示を示します。

- ［映像出力/LCD/VF］メニュー→［インジケーター］で各項目の表示/非表示を選択できます。

No | 項目 | カメラ映像画面 | 〈DISP/MODE CHK〉ボタンを押したとき | STATUS | 再生画面
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | タイムコード | ○ | ○ | ○ | ○
2 | フレームレート | ○ | — | ○ | —
3 | 〈AUTO/MANUAL〉スイッチ | ○ | — | ○ | —
4 | 冷却用ファン停止のメッセージ表示エリア | ○ | ○ | ○ | ○
5 | ネットワーク経由でのタリーランプ指示状態 | ○ | — | ○ | —
6 | 録画状態（カードスロット1） | ○ | ○*1 | ○ | —
7 | メモリーカードの記録残量および状態（カードスロット1） | ○ | —*2 | ○ | —
8 | ボンディング機器状態 | ○ | — | ○ | —
9 | 外部機器での記録動作の制御状態（〈SDI OUT〉/〈HDMI〉端子） | ○ | — | ○ | —
10 | 録画状態（カードスロット2） | ○ | ○*1 | ○ | —
11 | メモリーカードの記録残量および状態（カードスロット2） | ○ | —*2 | ○ | —
12 | 特殊記録機能 | ○ | — | ○ | —
13 | 2スロット機能 | ○ | — | ○ | —
14 | フラッシュバンド補正機能 | ○ | — | ○ | —
15 | ストリーミング配信状態 | ○ | — | ○ | —
16 | ハイダイナミックレンジ記録機能/ダイナミックレンジストレッチャー機能/V-Log記録機能 | ○ | — | ○ | —
17 | 有線LAN、ワイヤレスLAN、またはUSBテザリングの接続状態 | ○ | — | ○ | —
18 | 電源状態 | ○ | —*2 | ○ | ○
19 | オーディオレベルメーター | ○ | — | ○ | ○
20 | Y GETの輝度 | ○ | ○ | ○ | —
21 | ゲイン | ○ | — | ○ | —
22 | NDフィルター | ○ | — | ○ | —
23 | 日時情報 | ○ | — | ○ | —
24 | シャッタースピード | ○ | — | ○ | —
25 | オートアイリス制御状態 | ○ | — | ○ | —
26 | 高感度モード | ○ | — | ○ | —
27 | アイリス | ○ | — | ○ | —
28 | ズーム | ○ | — | ○ | —
29 | システム解像度/システム周波数 | ○ | — | ○ | —
30 | 記録フォーマット | ○ | — | ○ | —
31 | クリップ名 | ○ | — | ○ | ○*3
32 | 推奨NDフィルター | ○ | ○ | ○ | —
33 | メッセージ表示エリア | ○ | ○ | ○ | ○
34 | 水準器 | ○ | ○ | ○ | —
35 | 主顔枠（オレンジ色）/顔検出枠（白色） | ○ | ○ | ○ | —
36 | 追尾枠（緑色） | ○ | ○ | ○ | —
37 | オートホワイトバランスの異常表示 | — | — | ○ | —
38 | オートブラックバランスの異常表示 | — | — | ○ | —
39 | IP接続でのリモートコントロール状態 | — | — | ○ | —
40 | マルチマニュアル機能 | ○ | —*4 | ○ | —
41 | 色温度 | ○ | — | ○ | —
42 | 手ぶれ補正機能 | ○ | — | ○ | —
43 | シーンファイル名 | ○ | — | ○ | —
44 | アップロード状態表示 | ○ | — | ○ | —
45 | エリアモード機能/オートフォーカスエリア幅調整機能/顔検出/追尾AE&AF機能 | ○ | — | ○ | —
46 | ウェーブフォームモニター | ○ | ○ | — | —
47 | IR撮影 | ○ | — | ○ | —
48 | デジタルズーム | ○ | — | ○ | —
49 | フォーカス | ○ | — | ○ | —
50 | オーディオモニター音量調整 | ○ | ○ | ○ | ○

が表示されない状態のときは表示しません。

メモリーカードの記録残量、またはバッテリー残量が少なくなると表示します。

再生画面では表示位置が異なります。再生時の画面表示を参照してください。

マルチダイヤル、〈/〉ボタン、〈〉ボタン、〈SET〉ボタンを押すと表示します。操作の約3秒後に表示が消えます。

ページトップへ戻る