- トップページ
- 概要
- 本機でできること

# 本機でできること

本機は、1.0型センサーを搭載した業務用4Kハンドヘルドカメラレコーダーです。

- 有効約1503万画素の高感度1.0型MOSセンサーを搭載

  高感度モード時、F12（59.94 Hz時）/F13（50 Hz時）を実現

- UHD（3840×2160）59.94p/50p信号を量子化10ビットで高画質高効率にメモリーカードに記録可能

- ワイド端24.5 mm（35 mm換算値）とiズーム約32倍（UHD記録のときは約24倍）のズーム、ハイブリッド手ぶれ補正（ハイブリッドO.I.S.）を搭載

- 業務用に必要な入出力端子（XLR入力、SDI出力など）に加え、ライブストリーミングや有線コントロールに対応するLAN端子（ギガビットイーサネット）も装備

メモリーカードに記録
外部機器との連携
ネットワークに接続
USBテザリング接続
ページトップへ戻る