- トップページ
- 仕様
- 定格
- ストリーミング

# ストリーミング

ビデオ圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile H.264/MPEG-4 AVC High Profile
映像解像度 | 3840×2160（UHD）、1920×1080（FHD）、1280×720（HD）、640×360、360×180
配信方式 | Unicast、Multicast
フレームレート | ［システム］メニュー→［システム周波数］→［59.94Hz］のとき 24 fps、30 fps、60 fps ［システム］メニュー→［システム周波数］→［50.00Hz］のとき 25 fps、50 fps
ビットレート | 3840×2160（UHD）のとき 75 Mbps、50 Mbps、25 Mbps、12 Mbps、8 Mbps 上記以外 24 Mbps、20 Mbps、16 Mbps、14 Mbps、8 Mbps、6 Mbps、4 Mbps、3 Mbps、2 Mbps、1.5 Mbps、1 Mbps、0.7 Mbps、0.5 Mbps
オーディオ圧縮方式 | AAC-LC：48 kHz/16 bit 2ch
対応プロトコル | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS/SRT

ページトップへ戻る