- トップページ
- ネットワーク接続
- ネットワーク設定
- USBテザリング設定

# USBテザリング設定

USBテザリングを使用する場合の設定です。

［ネットワーク］メニュー→［デバイス選択］→［USBテザリング］を選択する。

本機に接続したUSBテザリング用端末のネットワーク関連の設定画面で、USBテザリング（インターネット共有）を有効にする。

USBテザリング用端末の画面に、接続デバイスのアクセス許可を確認するアラートが表示された場合は、許可してください。許可するまで、接続は完了しません。

メニューを閉じる、または［ネットワーク］メニューの階層に戻る。

ネットワーク接続を確認する。

接続が完了すると、本機の画面にが表示されます。

NOTE

- ネットワーク開始のため電源を入れたときに起動時間が長くなる場合があります。

- ［デバイス選択］の設定を変更した場合、本機を再起動するまで変更が反映されません。また、設定が変更された場合、ネットワークサービスを再起動するため設定画面終了に時間がかかることがあります。

- 詳細なネットワークの状態については、［ネットワーク］メニュー→［ネットワーク情報］→［状態］を選択してご確認ください。

- USBテザリングによるネットワーク接続では、IPアドレス、DNSなどの手動設定はできません。

- 接続完了を示すアイコンは、本機とUSBテザリング用端末間の通信が確立されたことを示すものです。USBテザリング用端末がインターネット接続できない状態の場合、本機の画面に接続完了のアイコンが表示されていても、本機はインターネットに接続できません。

- 本機とUSBテザリング用端末をUSBケーブルで接続すると、USBテザリング用端末が充電されます。そのため、本機の電源供給にバッテリーを使用している場合、連続撮影可能時間は短くなります。

ページトップへ戻る