- トップページ
- 準備
- タイムデータの設定
- タイムコードの設定

# タイムコードの設定

［システム］メニュー→［システム周波数］→［59.94Hz］/［50.00Hz］を選択する。

［システム］メニュー→［ファイルフォーマット］/［記録フォーマット］で記録フォーマットを選択する。

［記録］メニュー→［TC/UB］→［DF/NDF］→［DF］/［NDF］を選択する。

［DF］：タイムコードをドロップフレームモードで歩進させます。

［NDF］：タイムコードをノンドロップフレームモードで歩進させます。

［記録］メニュー→［TC/UB］→［TCプリセット］を選択する。

［TCプリセット］画面が表示されます。

タイムコードを設定する。

- 〈RESET〉ボタンを押すとタイムコードを0にリセットできます。

タイムコードの設定値を確定する。

- 最後の2桁を設定すると、設定値が確定されます。

#### タイムコードの設定範囲

設定できるタイムコードの範囲は、［記録フォーマット］の記録フレーム周波数によって異なります。

［システム周波数］ | ［記録フォーマット］の記録フレーム周波数 | 設定できるタイムコードの範囲
--- | --- | ---
［59.94Hz］ | 59.94p、29.97p、59.94i | 00:00:00:00～23:59:59:29
23.98p | 00:00:00:00～23:59:59:23
［50.00Hz］ | 50.00p、25.00p、50.00i | 00:00:00:00～23:59:59:24

NOTE

- 設定値を確定せずにタイムコード設定画面を終了した場合、設定した変更は反映されません。

- ［記録フォーマット］の記録フレーム周波数が23.98pのときは、フレーム数は4の倍数の数値で設定してください。ほかの数値の場合、記録するタイムコードがずれます。

## バッテリー交換時のタイムコードについて

バッテリー交換時にもバックアップ機構が機能し、タイムコードジェネレーターの動作は継続します。

なお、［システム］メニュー→［システム周波数］、［ファイルフォーマット］、［記録フォーマット］の各項目を変更した場合、フリーランのタイムコードがずれることがあります。再度、電源を〈 〉（入）にしてタイムコードを確認し、必要に応じて設定し直してください。

## バリアブルフレームレート記録/スーパースロー記録でのタイムコード

バリアブルフレームレート記録機能、またはスーパースロー記録機能を有効に設定しているとき、タイムコードは［レックラン］に固定されます。タイムコードは記録中、［記録フォーマット］の記録フレーム周波数と［シーンファイル］メニュー→［フレームレート］の設定値の比率に応じた速度で歩進します。

たとえば、［記録フォーマット］の記録フレーム周波数を23.98p、［シーンファイル］メニュー→［フレームレート］を［60fps］に設定しているときは、1秒間に60/24フレーム（2秒12フレーム）歩進します。

- 〈TC IN/OUT〉端子や〈SDI OUT〉端子から出力されるタイムコードは、記録開始と同時に1倍速で歩進します。

ページトップへ戻る