- トップページ
- ネットワーク接続
- ネットワーク設定
- ワイヤレスLAN設定

# ワイヤレスLAN設定

ワイヤレスLANでiPhone/iPadやAndroid端末と直接接続、またはワイヤレスアクセスポイントに接続する場合の設定です。

## 直接接続（［ダイレクト］）

本機とiPhone/iPadやAndroid端末を直接接続する場合の設定です。

設定を変更した場合、本機は必要に応じて再起動することがあります。

［ネットワーク］メニュー→［デバイス選択］→［無線LAN］を選択する。

［ネットワーク］メニュー→［無線LANプロパティ］→［タイプ］→［ダイレクト］を選択する。

［ネットワーク］メニュー→［無線LANプロパティ］で各項目を必要に応じて設定する。

- 設定項目については、「［ダイレクト］に設定している場合の［無線LANプロパティ］の設定項目について」を参照してください。

iPhone/iPadやAndroid端末のSSID一覧画面から本機のSSIDを選択して、パスワード（暗号化キー）を入力する。

ワイヤレスLANの設定でワイヤレスアクセスポイント一覧画面を表示させ、本機のSSIDを選択します。

- 工場出荷値：［AG-CX350］

パスワード確認画面が表示されたら、パスワード（暗号化キー）を入力します。

詳しくは、iPhone/iPadやAndroid端末の説明書を参照してください。

- 工場出荷値：［01234567890123456789abcdef］

メニューを閉じる、または［ネットワーク］メニューの階層に戻る。

ネットワーク接続を確認する。

接続が完了すると、本機の画面にが表示されます。

#### ［ダイレクト］に設定している場合の［無線LANプロパティ］の設定項目について

［SSID］ | 本機のネットワーク名（SSID） （工場出荷値：［AG-CX350］）
［帯域］ | 2つの通信方式（［2.4GHz］または［5GHz］）の切り替え設定 （工場出荷値：［2.4GHz］）
［チャンネル（2.4GHz）］ | ［帯域］で［2.4GHz］に設定時の使用チャンネル （工場出荷値：［オート］）
［チャンネル（5GHz）］ | ［帯域］で［5GHz］に設定時の使用チャンネル （工場出荷値：［オート］）
［暗号化キー］ | WPA2暗号化キー （工場出荷値：［01234567890123456789abcdef］）
［IPv4設定］ | ［DHCP］ | DHCP機能の設定 ［切］：DHCPを利用しません。 ［クライアント］：［タイプ］で［インフラ（選択）］または［インフラ（手動）］に設定して接続する場合、DHCPで自動取得します。（選択できません） ［サーバー］：［タイプ］で［ダイレクト］に設定して接続する場合、本機のDHCPサーバー機能を有効にします。 （工場出荷値：［切］）
| ［IPアドレス］ | 本機のIPアドレス （工場出荷値：［192.168.0.1］）
| ［サブネットマスク］ | サブネットマスク （工場出荷値：［255.255.255.0］）

NOTE

- ネットワーク開始のため電源を入れたときに起動時間が長くなる場合があります。

- ［デバイス選択］の設定を変更した場合、本機を再起動するまで変更が反映されません。また、設定が変更された場合、ネットワークサービスを再起動するため、設定画面終了に時間がかかることがあります。

- 表に記載以外の一部の項目は設定できません。

- ［ダイレクト］で［5GHz］に設定しているときは、屋外での使用が禁止されています。

- ［暗号化方式］は［WPA2-AES］に固定されます。

- 使用するワイヤレスモジュールによっては、［帯域］、［チャンネル（2.4GHz）］、［チャンネル（5GHz）］の一部の項目を選択できないことがあります。

## ワイヤレスアクセスポイントに接続（［インフラ（選択）］/［インフラ（手動）］）

本機とワイヤレスアクセスポイントを接続する場合の設定です。

### ワイヤレスアクセスポイント（SSID）を検索して接続する場合

［ネットワーク］メニュー→［デバイス選択］→［無線LAN］を選択する。

［ネットワーク］メニュー→［無線LANプロパティ］→［タイプ］→［インフラ（選択）］を選択する。

［ネットワーク］メニュー→［無線LANプロパティ］で各項目を必要に応じて設定する。

- 設定項目については、「［インフラ（選択）］または［インフラ（手動）］に設定している場合の［無線LANプロパティ］の設定項目について」を参照してください。

検索されたワイヤレスアクセスポイントのSSIDを選択する。

［暗号化キー］（暗号化キー、パスワード）が設定されていない場合は、設定が完了します。

［暗号化キー］を設定している場合は、パスワードを入力し、［決定］を選択する。

メニューを閉じる、または［ネットワーク］メニューの階層に戻る。

ネットワーク接続を確認する。

接続が完了すると、本機の画面にが表示されます。

### ワイヤレスアクセスポイント（SSID）を手動で入力する場合

［ネットワーク］メニュー→［デバイス選択］→［無線LAN］を選択する。

［ネットワーク］メニュー→［無線LANプロパティ］→［タイプ］→［インフラ（手動）］を選択する。

［ネットワーク］メニュー→［無線LANプロパティ］で各項目を必要に応じて設定する。

- 設定項目については、「［インフラ（選択）］または［インフラ（手動）］に設定している場合の［無線LANプロパティ］の設定項目について」を参照してください。

［ネットワーク］メニュー→［無線LANプロパティ］→［SSID］で、接続先のワイヤレスアクセスポイントのSSIDを入力する。

［暗号化キー］（暗号化キー、パスワード）が設定されていない場合は、設定が完了します。

［暗号化キー］を設定している場合は、パスワードを入力し、［決定］を選択する。

メニューを閉じる、または［ネットワーク］メニューの階層に戻る。

ネットワーク接続を確認する。

接続が完了すると、本機の画面にが表示されます。

#### ［インフラ（選択）］または［インフラ（手動）］に設定している場合の［無線LANプロパティ］の設定項目について

［暗号化方式］ | ［WPA-TKIP］、［WPA-AES］、［WPA2-TKIP］、［WPA2-AES］、［なし］ （工場出荷値：［WPA2-AES］）
［暗号化キー］ | WPA/WPA2暗号化キー （工場出荷値：［01234567890123456789abcdef］）
［IPv4設定］ | ［DHCP］ | DHCP機能の設定 ［切］：DHCPを利用しません。 ［クライアント］：［タイプ］で［インフラ（選択）］または［インフラ（手動）］に設定して接続する場合、DHCPで自動取得します。 ［サーバー］：［タイプ］で［ダイレクト］に設定して接続する場合、本機のDHCPサーバー機能を有効にします。（選択できません） （工場出荷値：［切］）
［IPアドレス］ | 本機のIPアドレス （工場出荷値：［192.168.0.1］）
［サブネットマスク］ | サブネットマスク （工場出荷値：［255.255.255.0］）
| ［デフォルトゲートウェイ］ | デフォルトゲートウェイ （工場出荷値：［192.168.0.254］）
| ［優先DNSサーバー］ | 優先DNSサーバー設定 （工場出荷値：［0.0.0.0］）
| ［代替DNSサーバー］ | 代替DNSサーバー設定 （工場出荷値：［0.0.0.0］）

NOTE

- ネットワーク開始のため電源を入れたときに起動時間が長くなる場合があります。

- ［デバイス選択］の設定を変更した場合、本機を再起動するまで変更が反映されません。また、設定が変更された場合、ネットワークサービスを再起動するため、設定画面終了に時間がかかることがあります。

- WEPのENCRYPTIONには対応していません。

- ［DHCP］などの設定によっては、設定できなくなる項目があります。

- ［DHCP］で［クライアント］に設定している場合、DHCPで自動取得した情報がメニューに一部表示されます。

  詳細なネットワークの状態については、［ネットワーク］メニュー→［ネットワーク情報］→［状態］を選択してご確認ください。

- IPアドレス、サブネットマスク、およびデフォルトゲートウェイは正しい組み合わせでなければなりません。

  詳しくは、ご利用のネットワークの管理者にお問い合わせください。

- デフォルトゲートウェイやDNSを使用しないときは、［0.0.0.0］に設定してください。

  ただし、［DHCP］で［クライアント］に設定している場合は、DNSを無効にできません。

- ネットワーク環境によっては、［DHCP］で［クライアント］に設定していても、手動でDNSの値の入力が必要になることがあります。それ以外の場合に不正なDNSの値を入力すると、DHCPによる自動割り当てが正しく動作しません。

ページトップへ戻る