- トップページ
- 操作
- メニューの設定内容
- ［記録］メニュー

# ［記録］メニュー

記録機能の各種項目を設定します。

## ［メディアフォーマット］

指定したカードスロットのメモリーカードをフォーマットします。フォーマットにより消去されたデータは、復元できません。必ずデータを確認したあとにフォーマットしてください。

選択できる項目は、次のとおりです。

- ［スロット1］、［スロット2］

## ［クリップ名］

### ［カメラインデックス］

記録するMOV形式のファイルの名前に使用するCAM INDEXを設定します。アルファベットの大文字を1文字設定します。メモリーカードのボリュームラベルに格納する値としても使用します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［A］…［Z］

（工場出荷値：［A］）

### ［次のカード番号］

記録するMOV形式のファイルの名前に使用するCARD COUNTを設定します。次の場合に［次のカード番号］での設定値がCARD COUNTとして［カメラインデックス］の設定値とともに、メモリーカードのボリュームラベルに格納されます。また、格納した後に設定値は1つ繰り上がります。（［999］の次は［001］に戻ります）

- メモリーカードをフォーマットしたとき

- CARD COUNTがボリュームラベルに格納されていないメモリーカードで記録したとき

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［001］…［999］

（工場出荷値：［001］）

## ［ファイル分割］

記録するP2形式のファイルの分割方法を選択します。

［1ファイル］ | 記録フォーマットがAVC-Intra 422/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12の場合、32 GBを超えるメモリーカードに1ファイルで記録します。
［分割］ | 記録フォーマットやメモリーカードにかかわらず、4 GB単位で分割します。
［ショートスプリット］ | 記録フォーマットやメモリーカードにかかわらず、約128秒単位で分割します。なお、1回の連続記録時間は、約3.5時間です。

（工場出荷値：［分割］）

NOTE

- 32 GB以下のmicroP2カードを使用する場合は、選択した項目にかかわらず4 GBで分割されます。

- ［1ファイル］を選択して記録した4 GB以上のクリップは、32 GB以下のmicroP2カードにはコピーできません。

- 記録フォーマットがAVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50のときは、［1ファイル］は選択できません。

- インターバル記録時、［ショートスプリット］は選択できません。

## ［2スロット機能］

2枚のメモリーカードを利用した記録機能を設定します。

［切］ | 設定しません。
［リレー記録］ | リレー記録に設定します。
［サイマル記録］ | サイマル記録に設定します。
［バックグラウンド記録］ | バックグラウンド記録に設定します。

（工場出荷値：［リレー記録］）

NOTE

- 設定できる組み合わせや制約については、「同時に使用できない記録機能について」を参照してください。

## ［プリレック］

プリレックを行うかどうかを設定します。

プリレック時間は［システム］メニュー→［記録フォーマット］の設定によって異なります。

［入］ | プリレックを行います。 プリレック時間は次のとおりです。 ［ファイルフォーマット］が［P2］の場合：約3秒 ［ファイルフォーマット］が［MOV］で、［記録フォーマット］が［2160-29.97p/422ALL-I 400M］、［2160-25.00p/422ALL-I 400M］、［2160-23.98p/422ALL-I 400M］の場合：約3秒 ［ファイルフォーマット］が［MOV］で、［記録フォーマット］が［2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M］、［2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M］、［2160-59.94p/420LongGOP 150M］、［2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M］、［2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M］、［2160-50.00p/420LongGOP 150M］、［2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M］、［2160-29.97p/422LongGOP 150M］、［2160-29.97p/420LongGOP 100M］、［2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M］、［2160-25.00p/422LongGOP 150M］、［2160-25.00p/420LongGOP100M］、［2160-23.98p/HEVC LongGOP 150M］、［2160-23.98p/422LongGOP 150M］、［2160-23.98p/420LongGOP 100M］の場合：約5秒 上記以外の設定時: 約10秒
［切］ | プリレックを行いません。

（工場出荷値：［切］）

NOTE

- 設定できる組み合わせや制約については、「同時に使用できない記録機能について」を参照してください。

## ［プロキシ設定］

プロキシデータの記録機能を設定します。

### ［プロキシ記録］

プロキシデータの記録を行うかどうかを選択します。

［入］ | プロキシデータの記録をします。
［切］ | プロキシデータの記録をしません。

（工場出荷値：［切］）

NOTE

- 設定できる組み合わせや制約については、「同時に使用できない記録機能について」を参照してください。

### ［プロキシ　V-Log］

［システム］メニュー→［カラー設定］が［V-Log］に設定されているときの、プロキシデータとして記録する映像を設定します。

［V-Log］ | 本素材の記録映像と同じカラーで記録します。
［V-709］ | 標準的なCINE-LIKEに相当するカラーに変換して記録します。

（工場出荷値：［V-Log］）

NOTE

- ［システム］メニュー→［カラー設定］が［標準］のとき、または、［記録］メニュー→［プロキシ設定］→［プロキシ記録］→［切］のときは、設定できません。

### ［プロキシ　HDR］

プロキシデータとして記録する映像を設定します。

［SDR］ | スタンダードダイナミックレンジで記録します。
［HDR］ | ハイダイナミックレンジで記録します。

（工場出荷値：［HDR］）

NOTE

- ［シーンファイル］メニュー→［ガンマモード選択］が［HLG］以外のとき、または、［記録］メニュー→［プロキシ設定］→［プロキシ記録］→［切］のときは、設定できません。スタンダードダイナミックレンジの映像で記録します。

## ［記録機能］

### ［記録モード］

記録の方式を選択します。

［標準］ | 通常記録を行います。
［インターバル］ | インターバル記録を行います。（設定した時間間隔で1フレーム記録する動作を繰り返し行う機能です）

（工場出荷値：［標準］）

NOTE

- 設定できる組み合わせや制約については、「同時に使用できない記録機能について」を参照してください。

### ［記録モード保持］

［記録モード］の設定を保持するかどうかを選択します。

［入］ | 保持します。
［切］ | 保持しません。次に電源を入れたときは、必ず［標準］になります。

（工場出荷値：［切］）

### ［インターバル時間］

インターバル記録を行うときのインターバル時間を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［1秒］、［2秒］、［5秒］、［10秒］、［30秒］、［1分］、［5分］、［10分］

（工場出荷値：［5分］）

## ［TC/UB］

### ［TCプリセット］

記録するタイムコードの初期値を設定します。

時 | ［00］…［23］
分 | ［00］…［59］
秒 | ［00］…［59］
フレーム | ［00］…［23］（［23.98p］のとき） ［00］…［24］（［50.00i］、［50.00p］、［25.00p］のとき） ［00］…［29］（［59.94i］、［59.94p］、［29.97p］のとき）

（工場出荷値：［00］）（各項目）

### ［UBプリセット］

ユーザーズビットを設定します。

［TC/UB］の［UBモード］で［ユーザー設定］を選択しているときのみ有効です。

各桁、次の範囲で設定できます。

- ［00］…［FF］

（工場出荷値：［00］）

### ［フリーラン/レックラン］

タイムコードジェネレーターを歩進させる動作モードを設定します。

［フリーラン］ | 動作モードに関係なく歩進させます。
［レックラン］ | 記録中のみ歩進させます。

（工場出荷値：［レックラン］）

NOTE

- ［シーンファイル］メニュー→［VFR］→［入］に設定されているときは、［レックラン］に固定されます。

- ［システム］メニュー→［スーパースロー］→［入］に設定されているときは、［レックラン］に固定されます。

- ［記録］メニュー→［プリレック］→［入］に設定されているときは、［フリーラン］に固定されます。

- ［記録］メニュー→［2スロット機能］→［バックグラウンド記録］に設定されているときは、［フリーラン］に固定されます。

- ［記録］メニュー→［記録機能］→［記録モード］→［インターバル］に設定されているときは、［レックラン］に固定されます。

### ［DF/NDF］

タイムコードジェネレーターのカウント方法を設定します。

［システム］メニュー→［記録フォーマット］の記録フレーム周波数を59.94i/59.94p/29.97pに設定しているときのみ、有効になります。

［DF］ | ドロップフレームモードを使用します。
［NDF］ | ノンドロップフレームモードを使用します。

（工場出荷値：［DF］）

NOTE

- ［記録］メニュー→［記録機能］→［記録モード］→［インターバル］に設定されているときは、［NDF］に固定されます。

### ［UBモード］

ユーザーズビットを選択します。ユーザーズビット情報はクリップに記録されます。また、SDI信号のLTC UB、VITC UBとしても出力されます。

［フレームレート］ | カメラの撮像情報（フレームレートなど）を選択します。
［ユーザー設定］ | ［UBプリセット］で設定したユーザーズビットを選択します。
［時刻］ | ローカル時刻を選択します。（時、分、秒）
［日付］ | ローカル日時を選択します。（西暦下2桁、月、日、時）
［TC］ | タイムコードの値がユーザーズビットに入ります。
［クリップ名］ | CAM INDEX（1文字）と、CARD COUNT（3桁数字）をそれぞれASCII文字コードにした数値を記録します。 ［システム］メニュー→［ファイルフォーマット］→［MOV］に設定されている場合のみ有効です。

（工場出荷値：［ユーザー設定］）

### ［TC入出力選択］

〈TC IN/OUT〉端子の入出力を設定します。

［TC入力］ | タイムコード入力に設定します。
［TC出力］ | タイムコード出力に設定します。

（工場出荷値：［TC入力］）

### ［TC出力基準］

〈TC IN/OUT〉端子から出力されるタイムコードの出力遅延を設定します。

［記録］ | 記録タイムコードを遅延なしに出力します。本機のタイムコードをマスターにして2台で同時撮りするときに使用します。
［SDI出力］ | 〈SDI OUT〉端子からの出力映像に合わせます。〈SDI OUT〉端子から映像が出力されていないときは遅延なしに出力します。

（工場出荷値：［記録］）

## ［記録時間カウンター］

記録時のカウンターの動作を設定します。

［トータル］ | 〈RESET〉ボタンでリセットするまで積算してカウントを続けます。
［クリップ］ | 記録開始時にカウント値をクリアし、撮影単位の時間をカウントします。

（工場出荷値：［トータル］）

## ［タイムスタンプ］

撮影した映像に日時情報を重畳するかどうかを選択します。年月日の表示内容は［年月日の表示順］の設定に従います。

［切］ | 日時情報を重畳しません。
［日付］ | 日付情報のみ重畳します。
［時刻］ | 時刻情報のみ重畳します。
［日付と時刻］ | 日付と時刻情報を重畳します。

（工場出荷値：［切］）

NOTE

- ［システム］メニュー→［カラー設定］が［V-Log］に設定されているときは、［切］に固定されます。

## ［記録メタデータ］

### ［ロード］

メモリーカードに保存されたメタデータアップロードファイルを選択して、本機に読み込みます。

### ［記録］

ロードされているメタデータを記録時に付加するかどうかを設定します。

［入］ | 付加します。
［切］ | 付加しません。

（工場出荷値：［切］）

### ［ユーザークリップ名］

［ユーザークリップ名］に記録するデータを設定します。

［タイプ1］ | （［記録］が［入］のとき）ロードしたデータ設定値を記録します。 （［記録］が［切］のとき）［グローバルクリップID］と同じ値を記録します。
［タイプ2］ | （［記録］が［入］のとき）ロードしたデータとカウンター値を記録します。 （［記録］が［切］のとき）［クリップ名］と同じ値を記録します。

（工場出荷値：［タイプ1］）

### ［カードシリアル番号］

シリアル番号やカードの種類が記載されたテキストメモを、メタデータとして付加するかどうかを設定します。

［入］ | 付加します。
［切］ | 付加しません。

（工場出荷値：［切］）

### ［初期化］

ロードした全てのメタデータを削除し、初期化します。

### ［プロパティ］

ロードしたメタデータの確認や修正をします。

ページトップへ戻る