- トップページ
- ネットワーク接続
- リモートカメラコントローラー（AW-RP150G）との接続
- 本機の設定

# 本機の設定

本機のファームウェアは、Ver.4.00以上のバージョンを使用してください。

本機の設定については、「iPhone/iPadやAndroid端末との接続」を参照してください。なお、ご使用の環境に応じて、［ネットワーク］メニュー→［IPリモート］→［有効/無効］は、［有効］または［有効（保持）］を選択してください。

さらに次の設定をしてください。

- 〈AUTO/MANUAL〉スイッチで、オートモードに切り替える。（〈AUTO/MANUAL〉スイッチ）

- いずれかのUSERボタンに［スーパーゲイン］を割り当てている場合、割り当てを解除する。（スーパーゲイン）

また、次の設定をお勧めします。

- ［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［ATW］→［切］を選択する。（［ATW］）

- ［カメラ］メニュー→［オートスイッチ］→［ATW］→［切］を選択する。（［ATW］）

- ［カメラ］メニュー→［オートスイッチ］→［オートシャッター］→［切］を選択する。（［オートシャッター］）

- ［カメラ］メニュー→［オートスイッチ］→［AGC］→［切］を選択する。（［AGC］）

NOTE

- ［ネットワーク］メニュー→［IPリモート］→［有効/無効］→［有効（保持）］を選択した場合、リモートコントローラーから切断しても、接続が保持されます。そのため、〈THUMBNAIL〉ボタンが動作しないなどの接続時の制約が継続されます。

  接続状態を解除するには、［ネットワーク］メニュー→［IPリモート］→［有効/無効］→［無効］を選択してください。

- 本機のネットワーク設定やIPリモートに関する設定は、メニューを操作するとすぐに反映されます。そのため、設定を変更した場合、本機とリモートコントローラーとの接続が切れる場合があります。

## 待ち受けポート番号の設定

お使いの環境により、必要に応じて待ち受けのポート番号を設定してください。

［ネットワーク］メニュー→［IPリモート］→［リモートコントロールポート］でポート番号を設定する。

NOTE

- 設定値は、［ネットワーク］メニュー→［IPリモート］→［有効/無効］をいったん［無効］に切り替えるか、本機を再起動するまで反映されません。

- 80番、および他のメニュー項目で設定されているポート番号と同一の値は指定できません。

- 設定値のTCPポートのみが使用されます。

- 変更が必要かどうかは、お使いのネットワークやコントローラーの管理者にお問い合わせください。

ページトップへ戻る