- トップページ
- 準備
- メモリーカードの準備
- 記録データの取り扱い

# 記録データの取り扱い

## メモリーカードのフォルダー構造例

記録データは、さまざまな重要情報が含まれており、次の図のようなフォルダー構造と管理ファイルによって関連付けられています。

これらの情報が一部分でも変更または削除されると、データが認識できなくなったり、記録できなくなったりするなどの不具合が発生することがあります。

P2形式

MOV形式

AVCHD形式

1. メモリーカードボリュームラベル

2. MXF形式のビデオデータ（音声：LPCM）（記録フォーマットがAVC-Intra 422/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12の場合）

3. MXF形式のオーディオデータ（記録フォーマットがAVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50の場合）

4. XML形式のメタデータ

5. BMP形式のサムネール

6. MOV形式プロキシデータとBIN形式のリアルタイムメタデータ

7. MXF形式のビデオデータ（記録フォーマットがAVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50の場合）

8. 記録した最後のクリップ情報を書き込んでいるファイル

9. MOV形式のビデオデータ：UHD（3840×2160）、29.97PのMOV（音声：LPCM）

10. MOV形式のビデオデータ：FHD（1920×1080）、59.94iのMOV（音声：LPCM）

11. 管理ファイル1

12. 管理ファイル2

13. ビデオデータのサムネール

14. AVCHD規格のビデオデータ（00000.MTSなど）

15. 管理用フォルダー

NOTE

- メモリーカード内のフォルダーやファイルを、パーソナルコンピューターで消去しないでください。本機で読み込むことができなくなることがあります。

- パーソナルコンピューター上でメモリーカード内にデータを記録した場合、本機で認識できなくなったり、記録できなくなったりするなどの不具合が発生することがあります。

- 本機で使用するメモリーカードは、必ず本機でフォーマットしてから使用してください。

- 1枚のメモリーカードに記録できるP2形式のクリップ数は約1000個、AVCHD形式のクリップ数は約3900個です。

  記録できるクリップ数の上限に達すると、データは記録できなくなります。

- P2形式の記録データをパーソナルコンピューターなどに転送したり、microP2カードに書き戻したりするときは、情報の欠落を防ぐために、必ず専用ソフトウェア「P2 Viewer Plus」をご使用ください。P2 Viewer Plusのダウンロードや動作環境については、次のWebサイトのサポートデスクを参照してください。

  https://panasonic.biz/cns/sav/

- パーソナルコンピューターに搭載されているOS標準のファイルマネージャーなど、一般のITツールを使用してP2形式の記録データをパーソナルコンピューターに転送する場合は、次のように行ってください。なお、microP2カードへ戻す場合は、必ずP2 Viewer Plusをご使用ください。

  - 転送は、CONTENTSフォルダーとLASTCLIP.TXTファイルごとに行ってください。

  - CONTENTSフォルダー以下は、操作しないでください。

  - コピーするときは、CONTENTSフォルダーと同時にLASTCLIP.TXTファイルもコピーしてください。

  - 複数のmicroP2カードをパーソナルコンピューターに転送する場合、同一クリップ名の上書きを防ぐため、メモリーカードごとにフォルダーを作成してください。

  - メモリーカード内のデータは消去しないでください。

  - メモリーカードは必ず、P2機器またはP2 Viewer Plusでフォーマットしてください。

## メモリーカードのボリュームラベルについて

#### 記録モードがMOVのとき

メモリーカードをフォーマットするときに［記録］メニュー→［クリップ名］で設定した値がCAM INDEX+NEXT CARD COUNTの形式でボリュームラベルに格納されます。格納後、［次のカード番号］は1つ繰り上がります。格納されたCARD COUNTはMOV形式のファイル名のCARD番号にも使用されます。

NOTE

- CAM INDEX+CARD COUNTがボリュームラベルに格納されていないメモリーカードで記録したときは、自動的に［記録］メニュー→［クリップ名］で設定した値がボリュームラベルに格納され、［次のカード番号］は1つ繰り上がります。

#### 記録モードがP2またはAVCHDのとき

使用しているカードがmicroP2カードの場合は、カードシリアル番号がボリュームラベルに格納されます。microP2カード以外の場合は「CAM_SD」がボリュームラベルに格納されます。

## MOV形式のビデオデータのフォルダー名について

本機の設定により、フォルダー名の4文字目～8文字目が異なります。

1. フォルダー番号

   001～999（連番）

   - 1つのフォルダーに記録できるクリップは、999個です。999個に達すると、連番が付加されたフォルダーが新しく作成されます。

     また、本機の設定が変更され、フォルダー名が変更された場合も、連番が付加されたフォルダーが新しく作成されます。

     メモリーカードをフォーマットすると、フォルダー名は001に戻ります。

2. 画素数

   R：3840×2160

   Y：1920×1080

3. フレームレート

   A：59.94fps

   B：50.00fps

   C：29.97fps

   D：25.00fps

   F：23.98fps

4. ビデオフォーマット

   Q：プログレッシブ記録（MOV、LPCM）

   J：インターレース記録（MOV、LPCM）

5. 固定値

   A

6. 記録設定

   M：通常記録（サイマル記録のときはカードスロット1）

   T：サイマル記録（サイマル記録のときはカードスロット2）

7. 記録フォーマット情報

#### フォルダー名が001RAQAMの場合

フォルダーには、次のようなビデオデータが保存されています。

- 画素数：3840×2160

- フレームレート：59.94fps

- ビデオフォーマット：プログレッシブ記録（MOV、LPCM）

## MOV形式のビデオデータのファイル名について

次のようなファイル名形式になります。

1. CAM INDEX

   A～Zまでの大文字いずれか1文字

   - カメラごとに割り当てるINDEXです。［記録］メニュー→［クリップ名］→［カメラインデックス］で設定します。

2. CARD番号

   001～999

   - メモリーカードごとに割り当てられる番号です。メモリーカードのボリュームラベルに格納されたCARD COUNTが割り当てられます。

3. クリップ番号

   C001～C999

   - メモリーカード上で、記録ごとに連番で割り当てられる番号です。メモリーカードをフォーマットするとC001に戻ります。また、C999の次もC001に戻ります。

     フォルダーが分割された場合やクリップが削除されたときでも、クリップ番号は維持されます。

4. 日付

   記録開始時の西暦下2桁＋月2桁＋日2桁

5. シリアル番号から生成されるハッシュタグ

   4桁の数字またはアルファベット

NOTE

- サイマル記録では、カードスロット2のクリップ名はカードスロット1のクリップ名と同じになります。

- フォルダー数、フォルダー番号の上限は999です。途中の番号が空いていても、999に達すると、記録禁止になります。

- 1枚のメモリーカードに記録できるクリップ数は、約4000個です。フォルダー番号が余っていても、記録できるクリップ数の上限に達すると、データは記録できなくなります。

ページトップへ戻る