- トップページ
- 撮影
- 撮影時の調整項目
- エリアモード機能

# エリアモード機能

被写体をタッチすると、タッチした被写体に合わせてさまざまな効果が働きます。

- エリアオートフォーカス機能

  タッチした被写体に合わせて、フォーカスを自動調整します。

- エリアオートアイリスレベル機能

  タッチした被写体に合わせて、絞りを自動調整します。

- エリア輝度表示

  タッチした被写体の輝度レベルを表示します。

## 動作機能の設定

［カメラ］メニューからエリアモード機能に割り当てる動作を設定します。

［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［エリアモード］で動作させたい機能を選択する。

- ［無効］：機能を割り当てません。

- ［フォーカス］：エリアフォーカス機能

- ［アイリス］：エリアアイリス機能

- ［Y GET］：エリア輝度表示

- ［フォーカス/アイリス］：エリアフォーカス機能とエリアアイリス機能の同時動作

- ［フォーカス/Y GET］：エリアフォーカス機能とエリア輝度表示の同時動作

## エリアモード機能の操作

撮影時または撮影待機時に次の操作をすることで、［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［エリアモード］で設定した機能が使用できます。

［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［エリアモード］ で設定した機能を割り当てたUSERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチする。

- エリア枠が表示され、画面右側にが表示されます。

- エリア輝度表示が動作しているときは、中央輝度表示は動作しません。

撮影画面をタッチする。

- タッチした部分にエリア枠が表示され、メニュー設定した効果が働きます。

再度、USERボタンを押す、またはUSER ボタンアイコンをタッチする。

- エリア枠が消え、エリアモード機能が終了します。

NOTE

- 電源を切ったり、サムネール画面を表示したりすると、エリアモード機能は解除されます。

ページトップへ戻る