- トップページ
- ネットワーク接続
- iPhone/iPadやAndroid端末との接続
- 本機の設定

# 本機の設定

## ネットワーク設定を行う

ネットワークの設定を行います。（ネットワーク設定）

## ユーザーアカウント名とパスワードの設定

［ネットワーク］メニュー→［IPリモート］→［ユーザーアカウント］を選択する。

ユーザーアカウント名を入力し、［決定］を選択する。

- ユーザーアカウント名は31文字以内で入力してください。

パスワードを入力し、［決定］を選択する。

- パスワードは8文字以上、15文字以内で入力してください。

#### 文字を入力するには

キーボードの入力方法と同じ操作です。

アイコン | 操作説明
--- | ---
［A-a］ | 大文字と小文字を切り替えます。（文字入力モード時に表示）
［@-#］ | 記号の種類を切り替えます。（記号入力モード時に表示）
| 前の画面に戻ります。入力した文字は反映されません。
| 記号/数字に文字を切り替えます。
| スペース（空白）を入力します。
［BS］ | 文字を消去します。カーソル位置が空白の場合は、1つ前の文字を消去します。
/ | カーソルを左右に移動します。
［決定］ | 文字入力を完了します。

## IPリモート機能を有効にする

［ネットワーク］メニュー→［IPリモート］→［有効/無効］→［有効］を選択する。

## 待ち受けポート番号の設定

お使いの環境により、必要に応じて待ち受けのポート番号を設定してください。

［ネットワーク］メニュー→［IPリモート］→［CX ROP ポート］でポート番号を設定する。

NOTE

- 設定値は、［ネットワーク］メニュー→［IPリモート］→［有効/無効］をいったん［無効］に切り替えるか、本機を再起動するまで反映されません。

- 80番、および他のメニュー項目で設定されているポート番号と同一の値は指定できません。

- 設定値のTCPポートと、設定値+1のUDPポートが使用されます。

- 変更が必要かどうかは、お使いのネットワークや端末の管理者にお問い合わせください。

## ユーザーアカウントの確認/削除

［ネットワーク］メニュー→［IPリモート］→［アカウントリスト］を選択する。

登録されているユーザーアカウントの一覧が表示されます。

- ユーザーアカウントの確認のみの場合は、手順3に進みます。

削除したいユーザーアカウントを選択して、［SET］を選択する。

確認メッセージが表示されます。

を選択して、操作を終了する。

ページトップへ戻る