- トップページ
- 撮影
- 便利な撮影機能
- 顔検出/追尾AE&AF機能

# 顔検出/追尾AE&AF機能

## 顔検出AE&AF機能

撮影している映像から顔を検出し、顔にフォーカスや露出を合わせます。

［カメラ］メニュー→［ユーザースイッチ］→［USER1］～［USER12］→［FACE DETECT］を選択する。

［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［顔検出/追尾モード］で、使用する機能を選択する。

- オートフォーカスのみで使用する場合は［顔検出/追尾AF］を選択します。

- オートフォーカスおよび露出補正で使用する場合は［顔検出/追尾AE&AF］を選択します。

オートフォーカスおよび露出補正（オートアイリス、オートシャッター、オートゲイン）が動作するように、次のいずれかの設定をする。

- オートモード：〈AUTO/MANUAL〉スイッチを〈AUTO〉に切り替え、［カメラ］メニュー→［オートスイッチ］で自動補正する動作を設定します。（［オートスイッチ］）

- オートフォーカス：〈FOCUS〉スイッチを〈A〉に切り替えます。（〈FOCUS〉スイッチ）

- オートアイリス：〈IRIS〉ボタンでオートアイリスに切り替えます。（〈IRIS〉ボタン）

［FACE DETECT］を割り当てたUSERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチする。

カメラ映像画面にまたはが表示され、顔検出を開始します。（顔検出モード）

- 検出された顔は、枠（オレンジ色：主顔枠、白色：顔検出枠）で表示されます。

  主顔枠に対してオートフォーカス、露出補正を行います。

- 顔検出枠は最大9個で、大きいもの、画面の中心に近いものが優先されます。

## 追尾AE&AF機能

顔検出モードで液晶モニターの任意の被写体をタッチすると、その被写体の動きを追尾して自動でフォーカスや露出を合わせ続けます。

カメラ映像画面にが表示され、追尾を開始します。（追尾モード）

- タッチした被写体に緑色の枠（追尾枠）が表示されます。

- 追尾する被写体を変更するには、任意の被写体をタッチしてください。

- 次の場合は、追尾モードが終了し、顔検出モードに戻ります。

  - 電源を入れ直したとき

  - 〈THUMBNAIL〉ボタンを押して、サムネール画面とカメラ映像画面を切り替えたとき

  - ［FACE DETECT］を設定したUSERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチしたとき

  - 〈EXIT〉ボタンを押したとき

  - タッチした被写体を追尾できなくなったとき

    （追尾枠が赤く点滅し、約3秒後に消えます。追尾枠が消える前に被写体を再検出するか、他の被写体をタッチした場合は、追尾モードを続けます）

NOTE

- 顔検出枠や追尾枠の表示内容は、［映像出力/LCD/VF］メニュー→［インジケーター］→［顔検出枠］で選択できます。

- 顔検出枠や追尾枠は、〈SDI OUT〉/〈HDMI〉/〈AV OUT〉端子からの出力映像には表示されません。

- オートフォーカスが設定されてない場合、またはが表示され、顔検出は行われません。

- ［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［顔検出/追尾モード］→［顔検出/追尾AE&AF］に設定していても、オートアイリス、オートシャッター、オートゲインの全てが無効の場合、露出補正は動作しません。

- 次の場合、顔検出モードは動作しません。

  - フォーカスアシスト機能の拡大表示中

  - IR撮影が有効に設定されているとき

  - ［シーンファイル］メニュー→［VFR］→［入］に設定されているとき

  - ［システム］メニュー→［スーパースロー］→［入］に設定されているとき

  - スローシャッターに設定しているとき

  - エリアモード機能、またはオートフォーカスエリア幅調整機能が動作しているとき

- オートフォーカスが設定されてない場合、液晶モニターの被写体をタッチしても追尾モードになりません。

- 対面撮影時は、被写体をタッチできません。

ページトップへ戻る