- トップページ
- 撮影
- 特殊な記録機能について
- IR撮影

# IR撮影

IRライトを使用した夜間撮影ができます。

#### USERボタンに［赤外線撮影］を割り当てる

［カメラ］メニュー→［ユーザースイッチ］→［USER1］～［USER12］→［赤外線撮影］を選択する。

任意のUSERボタンで、IR撮影の有効/無効が切り替えられるように設定します。

#### IR撮影をする

［赤外線撮影］を割り当てたUSERボタンを押す、またはUSERボタンアイコンをタッチする。

IR撮影モードになります。

RECボタンを押す。

IR撮影が開始されます。

NOTE

- ［カメラ］メニュー→［スイッチ］→［赤外線撮影］でも設定できます。

- ［システム］メニュー→［カラー設定］が［V-Log］に設定されているときは、IR撮影できません。

- 顔検出/追尾AE&AF機能を使用しているときは、IR撮影ができません。

ページトップへ戻る