- トップページ
- 撮影
- 画質調整
- ニー機能

# ニー機能

映像の白つぶれを防ぐために、映像信号を圧縮する設定をします。

#### 一般的な設定

工場出荷時の状態のままお使いください。

#### より高度な設定

［シーンファイル］メニュー→［ニー設定］で設定します。

［ニーモード］：ニーの動作モード（［オート］/［マニュアル］/［切］）を設定します。

- ［ニー設定］で［オート］を選択しているとき

  ［オートニー応答速度］：応答速度を設定します。設定値が小さいほど応答速度が速くなります。

- ［ニー設定］で［マニュアル］を選択しているとき

  ［ニーポイント］：ニーポイントの位置設定を0.5%ステップで行います。

  ［ニースロープ］：ニーの傾きを設定します。

NOTE

- ［システム］メニュー→［カラー設定］が［V-Log］に設定されているときは、ニー機能の設定はできません。

ページトップへ戻る