- トップページ
- 撮影
- 特殊な記録機能について
- リレー記録

# リレー記録

メモリーカードを2つのカードスロットに挿入し、一方のメモリーカードの残量がなくなったとき、もう一方のカードスロットのメモリーカードに続けて記録できます。

撮影開始

一時停止

カードスロット1

カードスロット2

1. 記録中

2. 記録対象のカードスロットを自動的に切り替え

3. 記録可能な別のメモリーカードに交換

［記録］メニュー→［2スロット機能］→［リレー記録］を選択する。

カメラ映像画面の2スロット機能表示に［RELAY］が表示されます。

2つのカードスロットのどちらにもメモリーカードが挿入されていないなど、リレー記録ができないときは、［RELAY］の表示に斜線が表示されます。

RECボタンを押す。

- 記録中に一方のメモリーカードの残量がなくなってリレー記録が開始されると、記録対象がもう一方のメモリーカードに切り替わります。記録対象になったカードスロットの番号が白黒反転表示になります。3枚以上のメモリーカードに記録もできます。記録対象が切り替わってから、残量がなくなったメモリーカードを交換してください。

- 記録前に記録対象のカードスロットを変更するには、〈SLOT SEL〉ボタンを押します。記録中は動作しません。

NOTE

- メモリーカードを挿入したとき、メモリーカードの認識には時間がかかることがあります。記録中にメモリーカードを交換しながら3枚以上に記録する場合は、記録中のメモリーカードの記録残量が十分にある状態で交換してください。

- リレー先のメモリーカードの記録残量が1分未満の場合は、記録対象の切り替えを行いません。

- リレー記録の最大連続記録時間は10時間です。

- リレー記録の記録時間が10時間を超えると、記録を一度停止します。数秒後、自動的に記録が再開されます。

- リレー記録の記録制約については、「同時に使用できない記録機能について」を参照してください。

ページトップへ戻る