- トップページ
- 各部の名称
- カメラ本体
- 左面部

# 左面部

1. アイカップ

2. アイピース

   アイピースを太陽に向けたままにしないでください。内部の機器が損傷するおそれがあります。

3. 〈USB2.0 HOST〉端子

   本機に対応したワイヤレスモジュール（別売品）を取り付けると、ワイヤレスLANで接続ができます。

   また、USBケーブルで、本機とiPhone/iPadやAndroid端末を接続すると、USBテザリングでネットワーク接続できます。

4. RECボタン（グリップ側）

   記録を開始、または停止します。

   サムネールモードからのダイレクト撮影ができます。

5. 電源スイッチ

   電源の入/スタンバイを切り替えます。

   電源を入れるには、電源スイッチを〈 〉（入）にします。電源をスタンバイ状態にするには、電源スイッチを〈 〉（スタンバイ）にします。

6. マイクケーブルクランプ

   外部マイクのケーブルを固定します。

7. マイクホルダー取り付け部

   付属のマイクホルダーをマイクホルダー用ねじで取り付けます。

8. 三脚取り付け穴

   三脚を取り付けます。（底面）

   - 取り付け穴サイズ

     - 1/4-20 UNC（ねじ長さ5.5 mm以下）

     - 3/8-16 UNC（ねじ長さ5.5 mm以下）

9. アクセサリー取り付け穴

   アクセサリーを取り付けます。

   アクセサリーの重さは取り付け金具を含めて2 kg以下にしてください。

   - 取り付け穴サイズ

     - 取り付けねじサイズ：M3

     - 取り付け穴深さ：6 mm

     - 取り付け穴ピッチ：25 mm

ページトップへ戻る