- トップページ
- 撮影
- 音声入力
- 音声の記録レベルの調整

# 音声の記録レベルの調整

音声の記録レベルの調整方法は、手動調整と自動調整があります。

USERボタンに［音声CH1レベル］/［音声CH2レベル］を割り当てている場合、USERボタンの操作で音声チャンネル1/音声チャンネル2の記録レベル調整方法の手動/自動を切り替えることができます。

## 記録レベルの自動調整

［音声］メニュー→［記録チャンネル設定］→［CH1レベル］/［CH2レベル］/［CH3レベル］/［CH4レベル］→［オート］を選択する。

- 音声チャンネル1～音声チャンネル4は、個別に設定できます。

- ［音声］メニュー→［記録チャンネル設定］→［CH1レベル］/［CH2レベル］→［オート］を選択した場合、次の設定が無効になります。

  - 〈AUDIO LEVEL CH1〉/〈AUDIO LEVEL CH2〉つまみによる記録レベルの調整

  - ［音声］メニュー→［記録チャンネル設定］→［CH1リミッター］/［CH2リミッター］の設定

- ［音声］メニュー→［記録チャンネル設定］→［CH3レベル］/［CH4レベル］→［オート］を選択した場合、次の設定が無効になります。

  - ［音声］メニュー→［記録チャンネル設定］→［CH3レベル調整］/［CH4レベル調整］の設定

  - ［音声］メニュー→［記録チャンネル設定］→［CH3リミッター］/［CH4リミッター］の設定

## 記録レベルの手動調整

#### 音声チャンネル1/音声チャンネル2の設定

［音声］メニュー→［記録チャンネル設定］→［CH1レベル］/［CH2レベル］→［マニュアル］を選択する。

〈AUDIO LEVEL CH1〉/〈AUDIO LEVEL CH2〉つまみで、記録レベルを調整する。

- 音声の入力レベルが0 dBを超えると、カメラ映像画面およびモードチェックのAUDIO画面のオーディオレベルメーターで0 dBを超えるレベル表示が赤色になります。これは、入力音量が過大であることを示しています。

  音声レベルの最大値が0 dBを超えないように調整してください。

#### 音声チャンネル3/音声チャンネル4の設定

［音声］メニュー→［記録チャンネル設定］→［CH3レベル］/［CH4レベル］→［マニュアル］を選択する。

［音声］メニュー→［記録チャンネル設定］→［CH3レベル調整］/［CH4レベル調整］で、記録レベルを調整する。

数値が大きいほどレベルが大きくなります。

NOTE

- ［音声］メニュー→［記録チャンネル設定］→［CH1レベル］/［CH2レベル］/［CH3レベル］/［CH4レベル］→［マニュアル］を選択した場合、次の設定が有効になります。

  - ［音声］メニュー→［記録チャンネル設定］→［CH1リミッター］/［CH2リミッター］/［CH3リミッター］/［CH4リミッター］の設定

## 記録基準レベル

記録基準レベルを設定できます。

［音声］メニュー→［記録チャンネル設定］→［ヘッドルーム］→［12dB］/［18dB］/［20dB］を選択する。

［20dB］：当社放送用AJシリーズのカメラに合わせる場合に選択します。

［12dB］：当社業務用AG-UXシリーズのカメラに合わせる場合に選択します。

## 音声の入力レベルの確認

カメラ映像画面およびモードチェックのAUDIO画面で、音声の入力レベルを確認できます。

ページトップへ戻る