- トップページ
- 撮影
- 音声入力
- オーディオ機器や外部マイクを使用する場合

# オーディオ機器や外部マイクを使用する場合

〈AUDIO INPUT 1〉/〈AUDIO INPUT 2〉端子に、オーディオ機器または外部マイクを接続する。

〈INPUT1〉/〈INPUT2〉スイッチで接続した音声入力を切り替える。

接続機器 | メニュー設定（各チャンネル個別に設定できます）
--- | ---
〈INPUT1〉/〈INPUT2〉 | ［マイク入力1］/［マイク入力2］*1 | ［ライン入力1］/［ライン入力2］*2
オーディオ機器 | 〈LINE〉 | 無効 | ［4dB］、［0dB］
外部マイク | 〈MIC〉 | ［−40dB］、［−50dB］、［−60dB］ | 無効
外部マイク（電源供給あり） | 〈+48V〉 | ［−40dB］、［−50dB］、［−60dB］ | 無効

工場出荷値：［−50dB］

工場出荷値：［0dB］

NOTE

- 超指向性マイクAG-MC200G（別売品）をご使用の場合は、［マイク入力1］/［マイク入力2］を［−50dB］に設定してください。

ページトップへ戻る