- トップページ
- ネットワーク接続
- リモートカメラコントローラー（AW-RP150G）との接続
- リモートコントロール時の動作

# リモートコントロール時の動作

リモートコントローラー接続時は、次の制約があります。

- サムネール画面の表示中や再生中は接続できません。また、接続後、〈THUMBNAIL〉ボタンは動作しません。

- メニューを表示しているときは接続できません。接続後はメニューを操作できます。

NOTE

- リモートコントロール操作で設定した内容は、本機のメニューの設定値に反映されます。ただし、オートアイリス、オートフォーカスのリモートコントロール操作は、メニューの設定値に反映されません。

- リモートコントローラーの接続が切断された後、本機のメニューの設定値は、接続中の設定値を保持します。ただし、ハードスイッチの設定項目は、各スイッチの状態に戻ります。

ページトップへ戻る