- トップページ
- 操作
- メニューの設定内容
- ［音声］メニュー

# ［音声］メニュー

音声の入出力機能を設定します。

## ［入力設定］

### ［マイク入力1］

〈AUDIO INPUT 1〉端子に接続した外部マイクの入力レベルを設定します。外部マイクを接続し、〈INPUT1〉スイッチを〈MIC〉または〈+48V〉に設定しているときのみ有効です。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［−40dB］、［−50dB］、［−60dB］

（工場出荷値：［−50dB］）

### ［マイク入力2］

〈AUDIO INPUT 2〉端子に接続した外部マイクの入力レベルを設定します。外部マイクを接続し、〈INPUT2〉スイッチを〈MIC〉または〈+48V〉に設定しているときのみ有効です。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［−40dB］、［−50dB］、［−60dB］

（工場出荷値：［−50dB］）

### ［ライン入力1］

〈AUDIO INPUT 1〉端子に接続したオーディオ機器の音声の入力レベルを設定します。オーディオ機器を接続し、〈INPUT1〉スイッチを〈LINE〉に設定しているときのみ有効です。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［4dB］、［0dB］

（工場出荷値：［0dB］）

### ［ライン入力2］

〈AUDIO INPUT 2〉端子に接続したオーディオ機器の音声の入力レベルを設定します。オーディオ機器を接続し、〈INPUT2〉スイッチを〈LINE〉に設定しているときのみ有効です。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［4dB］、［0dB］

（工場出荷値：［0dB］）

## ［記録チャンネル設定］

### ［CH1レベル］

音声チャンネル1の録音レベル調整方法を、自動にするか手動にするかを設定します。

USERボタンに［音声CH1レベル］を割り当てている場合、USERボタンの操作で［オート］/［マニュアル］の切り替えができます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［オート］、［マニュアル］

（工場出荷値：［オート］）

### ［CH2レベル］

音声チャンネル2の録音レベル調整方法を、自動にするか手動にするかを設定します。

USERボタンに［音声CH2レベル］を割り当てている場合、USERボタンの操作で［オート］/［マニュアル］の切り替えができます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［オート］、［マニュアル］

（工場出荷値：［オート］）

### ［CH3レベル］

音声チャンネル3の録音レベル調整方法を、自動にするか手動にするかを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［オート］、［マニュアル］

（工場出荷値：［オート］）

### ［CH4レベル］

音声チャンネル4の録音レベル調整方法を、自動にするか手動にするかを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［オート］、［マニュアル］

（工場出荷値：［オート］）

### ［CH3レベル調整］

音声チャンネル3の録音レベルを調整する［CH3レベル］が［マニュアル］のとき、録音レベルを手動で調整できます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［0］…［100］

（工場出荷値：［70］）

### ［CH4レベル調整］

音声チャンネル4の録音レベルを調整する［CH4レベル］が［マニュアル］のとき、録音レベルを手動で調整できます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［0］…［100］

（工場出荷値：［70］）

### ［CH1マイクローカット］

音声チャンネル1のローカットフィルターの有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［入］、［切］

（工場出荷値：［切］）

### ［CH2マイクローカット］

音声チャンネル2のローカットフィルターの有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［入］、［切］

（工場出荷値：［切］）

### ［CH3マイクローカット］

音声チャンネル3のローカットフィルターの有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［入］、［切］

（工場出荷値：［切］）

### ［CH4マイクローカット］

音声チャンネル4のローカットフィルターの有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［入］、［切］

（工場出荷値：［切］）

### ［CH1リミッター］

音声チャンネル1で、音声の入力レベルを調整する方法が手動の場合に、リミッターの有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［入］、［切］

（工場出荷値：［切］）

### ［CH2リミッター］

音声チャンネル2で、音声の入力レベルを調整する方法が手動の場合に、リミッターの有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［入］、［切］

（工場出荷値：［切］）

### ［CH3リミッター］

音声チャンネル3で、音声の入力レベルを調整する方法が手動の場合に、リミッターの有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［入］、［切］

（工場出荷値：［切］）

### ［CH4リミッター］

音声チャンネル4で、音声の入力レベルを調整する方法が手動の場合に、リミッターの有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［入］、［切］

（工場出荷値：［切］）

### ［ヘッドルーム］

ヘッドルーム（基準レベル）を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［12dB］、［18dB］、［20dB］

（工場出荷値：［20dB］（［AREA SETTINGS］が［AREA 1］/［AREA 2］/［AREA 3］のとき）、 ［18dB］（［AREA SETTINGS］が［AREA 4］のとき））

## ［出力設定］

### ［音声出力］

〈AV OUT〉端子、ヘッドホン端子、および内蔵スピーカーから出力する音声チャンネルと形式を設定します。

USERボタンに［音声出力］を割り当てている場合、USERボタンの操作で設定の切り替えができます。

［CH1］/［CH2］/［CH1/2 ステレオ］/［CH1/2 ミックス］に設定されているときは、［CH1］、［CH2］、［CH1/2 ステレオ］、［CH1/2 ミックス］の順に切り替わります。［CH3］/［CH4］/［CH3/4 ステレオ］/［CH3/4 ミックス］に設定されているときは、［CH3］、［CH4］、［CH3/4 ステレオ］、［CH3/4 ミックス］の順に切り替わります。

［CH1］ | 音声チャンネル1の信号を、モノラルで出力します。
［CH2］ | 音声チャンネル2の信号を、モノラルで出力します。
［CH1/2 ステレオ］ | 音声チャンネル1と音声チャンネル2の信号を、ステレオで出力します。内蔵スピーカーからはモノラルで出力します。
［CH1/2 ミックス］ | 音声チャンネル1と音声チャンネル2の信号をミックスして、モノラルで出力します。
［CH3］ | 音声チャンネル3の信号を、モノラルで出力します。［ファイルフォーマット］が［AVCHD］のときは［CH1］で動作します。
［CH4］ | 音声チャンネル4の信号を、モノラルで出力します。［ファイルフォーマット］が［AVCHD］のときは［CH2］で動作します。
［CH3/4 ステレオ］ | 音声チャンネル3と音声チャンネル4の信号を、ステレオで出力します。内蔵スピーカーからはモノラルで出力します。［ファイルフォーマット］が［AVCHD］のときは［CH1/2 ステレオ］で動作します。
［CH3/4 ミックス］ | 音声チャンネル3と音声チャンネル4の信号をミックスして、モノラルで出力します。［ファイルフォーマット］が［AVCHD］のときは［CH1/2 ミックス］で動作します。

（工場出荷値：［CH1/2 ステレオ］）

### ［HDMI出力チャンネル］

〈HDMI〉端子から出力する音声チャンネルを選択します。

［CH1/2］ | 音声チャンネル1および音声チャンネル2の音声信号をステレオで出力します。
［CH3/4］ | 音声チャンネル3および音声チャンネル4の音声信号をステレオで出力します。
［CH1/2/3/4］ | 音声チャンネル1～音声チャンネル4の音声信号を4チャンネルで出力します。

（工場出荷値：［CH1/2］）

NOTE

- ［システム］メニュー→［ファイルフォーマット］が［AVCHD］に設定されているときは、［CH1/2］に固定されます。

## ［アラーム］

### ［バッテリーエンド］

バッテリー残量がなくなったときに、アラーム音を鳴らすかどうかを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［高］、［中］、［低］、［切］

（工場出荷値：［切］）

### ［メディアエンド］

メモリーカードの記録残量がなくなったときに、アラーム音を鳴らすかどうかを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［高］、［中］、［低］、［切］

（工場出荷値：［切］）

### ［ワーニング］

システムエラーやワーニングが発生したときに、アラーム音を鳴らすかどうかを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［高］、［中］、［低］、［切］

（工場出荷値：［切］）

ページトップへ戻る