- トップページ
- 撮影
- 特殊な記録機能について
- サイマル記録

# サイマル記録

メモリーカードを2つのカードスロットに挿入し、同じ映像を2枚のメモリーカードに記録します。

メモリーカードの記録時間

記録開始

記録停止（残量なし）

記録終了

記録開始

Aクリップ

待機

Bクリップ

カードスロット1

Aクリップ

Bクリップ

Cクリップ

待機

カードスロット2

［記録］メニュー→［2スロット機能］→［サイマル記録］を選択する。

カメラ映像画面の2スロット機能表示に［SIMUL］が表示されます。

2つのカードスロットのどちらにもメモリーカードが挿入されていないなど、サイマル記録ができないときは、［SIMUL］の表示に斜線が表示されます。

RECボタンを押す。

- 一方のメモリーカードの記録残量がなくなると、サイマル記録は停止します。

  サイマル記録ができないときは、［SIMUL］の表示に斜線が表示されます。

  再度、サイマル記録を開始する場合は、記録残量がなくなった方のメモリーカードを別のメモリーカードに交換し、RECボタンを押してください。

- メモリーカードを交換せずにRECボタンを押した場合は、記録残量がある方のメモリーカードに通常記録を行います。

NOTE

- サイマル記録では、スピードクラスや容量が同じメモリーカードを使用することをお勧めします。

  スピードクラスや容量が異なるメモリーカードを使用すると、スピード不足により記録が停止することがあります。記録が停止した場合、停止直前の映像は不正規な記録になることがあります。

- メモリーカードが2枚とも認識されてから、記録を開始してください。両方のメモリーカードが認識される前に記録を開始した場合は、認識された一方のメモリーカードで通常記録を行います。本機は、記録が終了するたびにメモリーカードの状態を確認しています。その時点で2枚とも認識されると、次回の記録からサイマル記録の動作をします。

- サイマル記録中、一方のメモリーカードの記録が記録異常で停止しても、もう一方のメモリーカードの記録は継続します。

- サイマル記録の終了後、一方のメモリーカードに残量がある場合は、残量があるメモリーカードが、自動的に記録対象になります。RECボタンを押すと、通常記録ができます。

- サイマル記録に設定していても、メモリーカードが1枚しか挿入されていない場合は、通常記録になります。

- サイマル記録の終了後は、USERボタンに割り当てた［最終クリップ削除］（最終クリップ削除機能）は動作しません。

- MOV形式でサイマル記録をするときのフォルダー名とファイル名については、「記録データの取り扱い」を参照してください。

- サイマル記録の記録制約については、「同時に使用できない記録機能について」を参照してください。

ページトップへ戻る