- トップページ
- お知らせ
- 同時に使用できない記録機能について

# 同時に使用できない記録機能について

設定中の記録機能によっては、同時に使用できない記録機能があります。

- 表内の記号の意味は、次のとおりです。

  - ○：同時に使用できます。

  - —：同時に使用できません。

| 設定中の記録機能
--- | ---
追加で設定する記録機能 | プリレック*1*2 | リレー記録 | サイマル記録 | インターバル記録*3*4*6*7*9
プリレック*1*2 |  | ○ | ○ | —
リレー記録 | ○ |  | — | —
サイマル記録 | ○ | — |  | ○
インターバル記録*3*4*6*7*9 | — | — | ○ |
バックグラウンド記録*1*3*8*9*10 | — | — | — | —
VFR/スーパースロー記録*3*4*5*10 | — | — | — | —
プロキシ記録*11*12*13 | ○ | ○ | — | —

| 設定中の記録機能
--- | ---
追加で設定する記録機能 | バックグラウンド記録*1*3*8*9*10 | VFR/スーパースロー記録*3*4*5*10 | プロキシ記録*11*12*13
プリレック*1*2 | — | — | ○
リレー記録 | — | — | ○
サイマル記録 | — | — | —
インターバル記録*3*4*6*7*9 | — | — | —
バックグラウンド記録*1*3*8*9*10 |  | — | —
VFR/スーパースロー記録*3*4*5*10 | — |  | —
プロキシ記録*11*12*13 | — | — |

タイムコードは、フリーランに固定されます。

記録を開始しないで3時間が経過すると、プリレックは一度破棄されます。

次の場合は、同時に設定できません。

- AVCHD形式で記録するとき

タイムコードは、レックランに固定されます。

［システム］メニュー→［記録フォーマット］の周波数を50.00i/59.94iに設定しているときは、設定できません。

タイムコードは、［NDF］に固定されます。

［映像出力/LCD/VF］メニュー→［SDI出力］→［SDIリモート記録］、［映像出力/LCD/VF］メニュー→［HDMI出力］→［HDMIリモート記録］は動作しません。

［システム］メニュー→［記録フォーマット］で1080p/1080i以外を選択しているときは、動作しません。

記録フォーマットがAVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50の場合は、同時に設定できません。

次の場合は、同時に設定できません。

- P2形式で記録するとき

ファイルフォーマットがMOVまたはAVCHDのときは設定できません。

記録フォーマットがAVC-G12のときは設定できません

タイムスタンプの記録、およびネットワークのストリーミング配信との併用はできません。

ページトップへ戻る